// Формат первой строки описания:
// $КодТипПрибора,КоличествоБайтовНС,НомерДрайвера,НаименованиеПрибора
//
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ САМОГО АДАПТЕРА АССВ-030
//-------------------------------------------
$1,1,0,АССВ-030
Срабатывание охранного извещателя
Перерыв питания (сигнал МДП)
Срабатывание извещателя затопления
Дополнительный сигнал / Блокировка охранного извещателя
Отсутствие связи с прибором
Отключение питания адаптера
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ТСРВ-010 И MT200DS
//-------------------------------------------
$27,4,7,ТСРВ-010  
Отказ EEPROM 
Ложное значение расхода 
Отказ датчика температуры 
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Ложное значение входной частоты 
Неправильно подключены ПТ 
Направление потока обратное 
Слишком много ложных измерений 
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Внутренний сбой программы 
Прерывание Watch Dog 
Доступ к часам невозможен 
Элемент питания разряжен 
Неправильно подключены ПР 
Искажены данные ПР в EEPROM 
Аппаратура не инициализирована
Расход ПР1 выше максимального расхода 
Расход ПР1 ниже минимального расхода 
Расход ПР4 выше максимального расхода 
Расход ПР4 ниже минимального расхода 
Расход ПР2 выше максимального расхода 
Расход ПР2 ниже минимального расхода 
Расход ПР5 выше максимального расхода 
Расход ПР5 ниже минимального расхода 
Расход ПР1 ниже расхода ПР2 
Расход ПР4 ниже расхода ПР5 
Температура ПТ4 ниже температуры ПТ5 
Температура ПТ1 ниже температуры ПТ2 
Напряжение сети отсутствовало 
Прочие ошибки 
Отказ канала температуры 
Отказ канала давления 
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ТСРВ-010М
//-------------------------------------------
$46,10,20,ТСРВ-010М
Отказ EEPROM 
Ложное значение расхода 
Отказ датчика температуры 
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Ложное значение входной частоты 
Неправильно подключены ПТ 
Направление потока обратное 
Слишком много ложных измерений 
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Внутренний сбой программы 
Прерывание Watch Dog 
Доступ к часам невозможен 
Элемент питания разряжен 
Неправильно подключены ПР 
Искажены данные ПР в EEPROM 
Аппаратура не инициализирована
Расход ПР1 выше максимального расхода 
Расход ПР1 ниже минимального расхода 
Расход ПР4 выше максимального расхода 
Расход ПР4 ниже минимального расхода 
Расход ПР2 выше максимального расхода 
Расход ПР2 ниже минимального расхода 
Расход ПР5 выше максимального расхода 
Расход ПР5 ниже минимального расхода 
Расход ПР1 ниже расхода ПР2 
Расход ПР4 ниже расхода ПР5 
Температура ПТ4 ниже температуры ПТ5 
Температура ПТ1 ниже температуры ПТ2 
Напряжение сети отсутствовало 
Соотношение расходов ПР1 и ПР2 в зоне Кпр
Отказ канала температуры 
Соотношение расходов ПР4 и ПР5 в зоне Кпр
Расход ПР1 ниже расхода ПР2 (без реакции)
Расход ПР4 ниже расхода ПР5 (без реакции)
Канал 1. Отказ датчика расхода
Канал 1. Отказ датчика температуры
Канал 1. Отказ датчика давления
Канал 2. Отказ датчика расхода
Канал 2. Отказ датчика температуры
Канал 2. Отказ датчика давления
Канал 3. Отказ датчика расхода
Канал 3. Отказ датчика температуры
Канал 3. Отказ датчика давления
Канал 4. Отказ датчика расхода
Канал 4. Отказ датчика температуры
Канал 4. Отказ датчика давления
Канал 5. Отказ датчика расхода
Канал 5. Отказ датчика температуры
Канал 5. Отказ датчика давления
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ТСРВ-020
//-------------------------------------------
$28,12,9,ТСРВ-020
ТС1. Отказ первого преобразователя расхода для W1
ТС1. Отказ второго преобразователя расхода для W1
ТС1. Отказ первого преобразователя расхода для W2
ТС1. Отказ второго преобразователя расхода для W2
ТС1. Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии в формуле W1
ТС1. Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии в формуле W1
ТС1. Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии в формуле W2
ТС1. Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии в формуле W2
ТС1. Отказ преобразователя давления для первой энтальпии в формуле W1
ТС1. Отказ преобразователя давления для второй энтальпии в формуле W1
ТС1. Отказ преобразователя давления для первой энтальпии в формуле W2
ТС1. Отказ преобразователя давления для второй энтальпии в формуле W2
ТС1. Нештатная ситуация 1
ТС1. Нештатная ситуация 2
ТС1. Нештатная ситуация 3
ТС1. Отказ EEPROM
ТС2. Отказ первого преобразователя расхода для W1
ТС2. Отказ второго преобразователя расхода для W1
ТС2. Отказ первого преобразователя расхода для W2
ТС2. Отказ второго преобразователя расхода для W2
ТС2. Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии в формуле W1
ТС2. Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии в формуле W1
ТС2. Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии в формуле W2
ТС2. Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии в формуле W2
ТС2. Отказ преобразователя давления для первой энтальпии в формуле W1
ТС2. Отказ преобразователя давления для второй энтальпии в формуле W1
ТС2. Отказ преобразователя давления для первой энтальпии в формуле W2
ТС2. Отказ преобразователя давления для второй энтальпии в формуле W2
ТС2. Нештатная ситуация 1
ТС2. Нештатная ситуация 2
ТС2. Нештатная ситуация 3
ТС2. Отказ EEPROM
ТС3. Отказ первого преобразователя расхода для W1
ТС3. Отказ второго преобразователя расхода для W1
ТС3. Отказ первого преобразователя расхода для W2
ТС3. Отказ второго преобразователя расхода для W2
ТС3. Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии в формуле W1
ТС3. Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии в формуле W1
ТС3. Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии в формуле W2
ТС3. Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии в формуле W2
ТС3. Отказ преобразователя давления для первой энтальпии в формуле W1
ТС3. Отказ преобразователя давления для второй энтальпии в формуле W1
ТС3. Отказ преобразователя давления для первой энтальпии в формуле W2
ТС3. Отказ преобразователя давления для второй энтальпии в формуле W2
ТС3. Нештатная ситуация 1
ТС3. Нештатная ситуация 2
ТС3. Нештатная ситуация 3
ТС3. Отказ EEPROM
Точка 1. Отказ преобразователя давления
Точка 1. Отказ преобразователя температуры
Точка 1. Отказ преобразователя расхода
Точка 2. Отказ преобразователя давления
Точка 2. Отказ преобразователя температуры
Точка 2. Отказ преобразователя расхода
Точка 3. Отказ преобразователя давления
Точка 3. Отказ преобразователя температуры
Точка 3. Отказ преобразователя расхода
Точка 4. Отказ преобразователя давления
Точка 4. Отказ преобразователя температуры
Точка 4. Отказ преобразователя расхода
Точка 5. Отказ преобразователя давления
Точка 5. Отказ преобразователя температуры
Точка 5. Отказ преобразователя расхода
Точка 6. Отказ преобразователя давления
Точка 6. Отказ преобразователя температуры
Точка 6. Отказ преобразователя расхода
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ТСРВ-030
//-------------------------------------------
$34,2,10,ТСРВ-030
НС1 
НС2
НС3
НС4
НС5
Отказ ПР1
Отказ ПР2
Отказ ПР3
Частота ПР1 выше 10 Гц
Частота ПР2 выше 10 Гц
Частота ПР3 выше 10 Гц
Разрыв контура тока
Отказ ПТ1
Отказ ПТ2
Отказ ПТ3
Батарея разряжена
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ УРСВ-010М
//-------------------------------------------
$30,2,13,УРСВ-010М
Расход больше верхнего порога
Расход меньше нижнего порога
Коррекция часов реального времени
Превышение частоты на импульсном выходе
Сбой внутреннего EEPROM микропроцессора
Нет УЗС
Q > Qнаиб.
Сбой ОЗУ
Ошибка на шине I2C
Ошибка шины I2C порта 1 (PCF8574)
Ошибка шины I2C порта 2 (PCF8574)
Ошибка шины I2C часов реального времени
Ошибка чтения регистров БПГС
Нет прерывания от БПГС
Нет прерывания от часов реального времени
Ошибка чтения часов реального времени
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ УРСВ-020
//-------------------------------------------
$35,3,12,УРСВ-020
Канал 1. Частота превысила максимальное значение
Канал 1. Расход превысил максимальное допустимое значение
Канал 1. Недопустимое значение параметра
Канал 1. Нет УЗС (Нет УЗС в 1 луче)
Канал 1. Расход превысил верхнюю уставку
Канал 1. Расход опустился ниже нижней уставки
Канал 1. (Нет УЗС во 2 луче)
Канал 1. (Нет УЗС в обоих лучах)
Канал 2. Частота превысила максимальное значение
Канал 2. Расход превысил максимальное допустимое значение
Канал 2. Недопустимое значение параметра
Канал 2. Нет УЗС 
Канал 2. Расход превысил верхнюю уставку
Канал 2. Расход опустился ниже нижней уставки
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Ошибка часов
Отсутствует прерывание часов
Некорректные данные часов
Ошибка импульсного генератора
Отсутствует прерывание БПГС в 1 канале
Отсутствует прерывание БПГС во 2 канале
Неисправность ОЗУ
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ УРСВ-040
//-------------------------------------------
$36,6,18,УРСВ-040
Канал 1. Частота превысила максимальное значение
Канал 1. Расход превысил максимальное допустимое значение
Канал 1. Недопустимое значение параметра
Канал 1. Нет УЗС (Нет УЗС в 1 луче)
Канал 1. Расход превысил верхнюю уставку
Канал 1. Расход опустился ниже нижней уставки
Канал 1. (Нет УЗС во 2 луче)
Канал 1. (Нет УЗС в обоих лучах)
Канал 2. Частота превысила максимальное значение
Канал 2. Расход превысил максимальное допустимое значение
Канал 2. Недопустимое значение параметра
Канал 2. Нет УЗС
Канал 2. Расход превысил верхнюю уставку
Канал 2. Расход опустился ниже нижней уставки
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Каналы 1 и 2. Ошибка часов
Каналы 1 и 2. Отсутствует прерывание часов
Каналы 1 и 2. Некорректные данные часов
Каналы 1 и 2. Ошибка импульсного генератора
Каналы 1 и 2. Отсутствует прерывание БПГС в 1 канале
Каналы 1 и 2. Отсутствует прерывание БПГС во 2 канале
Каналы 1 и 2. Неисправность ОЗУ
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 3. Частота превысила максимальное значение
Канал 3. Расход превысил максимальное допустимое значение
Канал 3. Недопустимое значение параметра
Канал 3. Нет УЗС (Нет УЗС в 3 луче)
Канал 3. Расход превысил верхнюю уставку
Канал 3. Расход опустился ниже нижней уставки
Канал 3. (Нет УЗС в 4 луче)
Канал 3. (Нет УЗС в лучах 3 и 4)
Канал 4. Частота превысила максимальное значение
Канал 4. Расход превысил максимальное допустимое значение
Канал 4. Недопустимое значение параметра
Канал 4. Нет УЗС
Канал 4. Расход превысил верхнюю уставку
Канал 4. Расход опустился ниже нижней уставки
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Каналы 3 и 4. Ошибка часов
Каналы 3 и 4. Отсутствует прерывание часов
Каналы 3 и 4. Некорректные данные часов
Каналы 3 и 4. Ошибка импульсного генератора
Каналы 3 и 4. Отсутствует прерывание БПГС в 3 канале
Каналы 3 и 4. Отсутствует прерывание БПГС в 4 канале
Каналы 3 и 4. Неисправность ОЗУ
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ УРСВ-5ХХ
//-------------------------------------------
$49,11,22,УРСВ-5ХХ
Канал 1. Превышение максимальной частоты
Канал 1. Превышение максимального расхода
Канал 1. Расход больше верхнего порога
Канал 1. Расход меньше нижнего порога
Канал 1. Нет УЗС в 1 канале
Канал 1. Нет УЗС во 2 канале
Канал 1. Нет УЗС в 3 канале
Канал 1. Нет УЗС в 4 канале
Канал 1. Ошибка оператора в 1 канале
Канал 1. Ошибка оператора во 2 канале
Канал 1. Ошибка оператора в 3 канале
Канал 1. Ошибка оператора в 4 канале
Канал 1. Расход больше верхней уставки
Канал 1. Расход меньше нижней уставки
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 2. Превышение максимальной частоты
Канал 2. Превышение максимального расхода
Канал 2. Расход больше верхнего порога
Канал 2. Расход меньше нижнего порога
Канал 2. Нет УЗС в 1 канале
Канал 2. Нет УЗС во 2 канале
Канал 2. Нет УЗС в 3 канале
Канал 2. Нет УЗС в 4 канале
Канал 2. Ошибка оператора в 1 канале
Канал 2. Ошибка оператора во 2 канале
Канал 2. Ошибка оператора в 3 канале
Канал 2. Ошибка оператора в 4 канале
Канал 2. Расход больше верхней уставки
Канал 2. Расход меньше нижней уставки
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 3. Превышение максимальной частоты
Канал 3. Превышение максимального расхода
Канал 3. Расход больше верхнего порога
Канал 3. Расход меньше нижнего порога
Канал 3. Нет УЗС в 1 канале
Канал 3. Нет УЗС во 2 канале
Канал 3. Нет УЗС в 3 канале
Канал 3. Нет УЗС в 4 канале
Канал 3. Ошибка оператора в 1 канале
Канал 3. Ошибка оператора во 2 канале
Канал 3. Ошибка оператора в 3 канале
Канал 3. Ошибка оператора в 4 канале
Канал 3. Расход больше верхней уставки
Канал 3. Расход меньше нижней уставки
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 4. Превышение максимальной частоты
Канал 4. Превышение максимального расхода
Канал 4. Расход больше верхнего порога
Канал 4. Расход меньше нижнего порога
Канал 4. Нет УЗС в 1 канале
Канал 4. Нет УЗС во 2 канале
Канал 4. Нет УЗС в 3 канале
Канал 4. Нет УЗС в 4 канале
Канал 4. Ошибка оператора в 1 канале
Канал 4. Ошибка оператора во 2 канале
Канал 4. Ошибка оператора в 3 канале
Канал 4. Ошибка оператора в 4 канале
Канал 4. Расход больше верхней уставки
Канал 4. Расход меньше нижней уставки
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Ошибка на дискретном выходе 0
Ошибка на дискретном выходе 1
Ошибка на дискретном выходе 2
Ошибка на дискретном выходе 3
Ошибка на дискретном выходе 4
Ошибка на дискретном выходе 5
Ошибка на дискретном выходе 6
Ошибка на дискретном выходе 7
Ошибка на дискретном выходе 8
Ошибка токового выхода 0 - меньше нижнего порога
Ошибка токового выхода 0 - больше верхнего порога
Ошибка токового выхода 1 - меньше нижнего порога
Ошибка токового выхода 1 - больше верхнего порога
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Отказ 0 - сбой связи с первичным измерителем
Отказ 1 - сбой часов
Отказ 2 - сбой FRAM
Отказ 3 - сбой flash
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ СПТ941
//-------------------------------------------
$5,1,5,СПТ941
Разряд батареи
Температура Т1 вне диапазона
Температура Т2 вне диапазона
Нештатная ситуация НС:3
Нештатная ситуация НС:4
Нештатная ситуация НС:5
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ СПТ942
//-------------------------------------------
$48,6,17,СПТ942
ТВ1.Разряд батареи (напряжение батареи меньше 3,2В)
ТВ1.Перегрузка по цепям ВС или ПД (ток превышает 10мА)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Параметр Р1 по вводу вне диапазона (0-1,1ВП1)
ТВ1.Параметр Р2 по вводу вне диапазона (0-1,1ВП2)
ТВ1.Параметр t1 по вводу вне диапазона (0-176)^C
ТВ1.Параметр t2 по вводу вне диапазона (0-176)^C
ТВ1.Расход через ВС1 превышает значение верхней уставки (G1>Gв1)
ТВ1.Ненулевой расход через ВС1 меньше нижней уставки (0<G1<Gн1)
ТВ1.Расход через ВС2 превышает значение верхней уставки (G2>Gв2)
ТВ1.Ненулевой расход через ВС2 меньше нижней уставки (0<G2<Gн2)
ТВ1.Расход через ВС3 превышает значение верхней уставки (G3>Gв3)
ТВ1.Ненулевой расход через ВС3 меньше нижней уставки (0<G3<Gн3)
ТВ1.Часовая масса М3 меньше минус 4% от массы подающего трубопровода М1ч
ТВ1.Отрицательное значение часового тепла (Qч<0)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Разряд батареи (напряжение батареи меньше 3,2В)
ТВ2.Перегрузка по цепям ВС или ПД (ток превышает 10мА)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Параметр Р1 по вводу вне диапазона (0-1,1ВП1)
ТВ2.Параметр Р2 по вводу вне диапазона (0-1,1ВП2)
ТВ2.Параметр t1 по вводу вне диапазона (0-176)^C
ТВ2.Параметр t2 по вводу вне диапазона (0-176)^C
ТВ2.Расход через ВС1 превышает значение верхней уставки (G1>Gв1)
ТВ2.Ненулевой расход через ВС1 меньше нижней уставки (0<G1<Gн1)
ТВ2.Расход через ВС2 превышает значение верхней уставки (G2>Gв2)
ТВ2.Ненулевой расход через ВС2 меньше нижней уставки (0<G2<Gн2)
ТВ2.Расход через ВС3 превышает значение верхней уставки (G3>Gв3)
ТВ2.Ненулевой расход через ВС3 меньше нижней уставки (0<G3<Gн3)
ТВ2.Часовая масса М3 меньше минус 4% от массы подающего трубопровода М1ч
ТВ2.Отрицательное значение часового тепла (Qч<0)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ СПТ961
//-------------------------------------------
$20,1,1,СПТ961
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 1
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 2
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 3
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 4
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 5
Нештатная ситуация(ии) в магистрали 1
Нештатная ситуация(ии) в магистрали 2
Системные НС (аппаратные средства прибора или датчики холодной воды)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ СПГ741
//-------------------------------------------
$47,4,6,СПГ741
Разряд батареи (напряжение батареи меньше порога 3,2В)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Перегрузка по цепям питания датчиков давления (только для модели 02)
Активный уровень сигнала на дискретном входе D2
Сигнал Qр по каналу т1 меньше нижнего предела
Сигнал Qр по каналу т2 меньше нижнего предела
Сигнал Qр по каналу т1 превысил верхний предел
Сигнал Qр по каналу т2 превысил верхний предел
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Сигнал на ПД1 вне диапазона
Сигнал на ПД2 вне диапазона
Сигнал на ПД3 вне диапазона
Сигнал на ПД4 вне диапазона
Сигнал на ПД5 вне диапазона
Температура t1 вне диапазона -52...+92^C
Температура t2 вне диапазона -52...+92^C
Параметр P1 вышел за пределы уставок Ув,Ун
Параметр дельта P1 вышел за пределы уставок Ув,Ун
Параметр Qp1 вышел за пределы уставок Ув,Ун
Параметр P2 вышел за пределы уставок Ув,Ун
Параметр дельта P2 вышел за пределы уставок Ув,Ун
Параметр Qp2 вышел за пределы уставок Ув,Ун
Параметр дельта P3 вышел за пределы уставок Ув,Ун
Параметр P3 вышел за пределы уставок Ув,Ун
Параметр P4 вышел за пределы уставок Ув,Ун
Текущее суточное значение V по каналу ОБЩ превышает норму поставки
Отрицательное значение Кп по каналу 1
Отрицательное значение Кп по каналу 2
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ СПТ761
//-------------------------------------------
$21,1,2,СПГ761
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 1
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 2
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 3
Нештатная ситуация(ии) по потребителю 1
Нештатная ситуация(ии) по потребителю 2
Системные НС (аппаратные средства прибора или датчик барометрического давления)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ "Взлет РСЛ"
//-------------------------------------------
$41,2,15,Взлет РСЛ
Срабатывание уставки 1
Срабатывание уставки 2
Срабатывание уставки 3
Срабатывание уставки 4
Срабатывание уставки 5
Срабатывание уставки 6
Срабатывание уставки 7
Срабатывание уставки 8
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Нет сигнала в ультразвуковом тракте
Ошибка репера
Ошибка дистанции
Ошибка ожидания контроллера
ошибка ожидания SPI
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ЭРСВ-010,-310
//-------------------------------------------
$39,2,25,ЭРСВ-010 или 310
Отказ в доступе к конфигурационной памяти
Отказ измерительного канала расходомера
Сбой при измерении. Измерение отброшено
Невозможно обнаружить измерительный сигнал
Частота на импульсном выходе превышает максимально возможную частоту
Частота на импульсном выходе ниже минимально возможной частоты
Перегрузка на импульсном выходе в режиме вывода объема
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Текущий расход превышает наибольшее значение расхода
Текущий расход превышает отсечку по токовому выходу
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ Взлет КГ
//-------------------------------------------
$53,2,26,Взлет КГ
Разрыв контура тока при измерении температуры
Температура вне диапазона
Давление 1 вне диапазона
Давление 1 равно нулю
Давление 2 вне диапазона
Давление 2 равно нулю
Расход вне диапазона
Расход равен нулю
Расход минимальный
Отключение питания преобразователя расхода
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ТСРВ-023
//-------------------------------------------
$55,18,27,ТСРВ-023
ТС1. Отказ первого преобразователя расхода для W1
ТС1. Отказ второго преобразователя расхода для W1
ТС1. Отказ первого преобразователя расхода для W2
ТС1. Отказ второго преобразователя расхода для W2
ТС1. Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии в формуле W1
ТС1. Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии в формуле W1
ТС1. Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии в формуле W2
ТС1. Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии в формуле W2
ТС1. Отказ преобразователя давления для первой энтальпии в формуле W1
ТС1. Отказ преобразователя давления для второй энтальпии в формуле W1
ТС1. Отказ преобразователя давления для первой энтальпии в формуле W2
ТС1. Отказ преобразователя давления для второй энтальпии в формуле W2
ТС1. Нештатная ситуация 1
ТС1. Нештатная ситуация 2
ТС1. Нештатная ситуация 3
ТС1. Отказ EEPROM
ТС1. Простой теплосистемы
ТС1. Нештатная ситуация 0
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС2. Отказ первого преобразователя расхода для W1
ТС2. Отказ второго преобразователя расхода для W1
ТС2. Отказ первого преобразователя расхода для W2
ТС2. Отказ второго преобразователя расхода для W2
ТС2. Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии в формуле W1
ТС2. Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии в формуле W1
ТС2. Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии в формуле W2
ТС2. Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии в формуле W2
ТС2. Отказ преобразователя давления для первой энтальпии в формуле W1
ТС2. Отказ преобразователя давления для второй энтальпии в формуле W1
ТС2. Отказ преобразователя давления для первой энтальпии в формуле W2
ТС2. Отказ преобразователя давления для второй энтальпии в формуле W2
ТС2. Нештатная ситуация 1
ТС2. Нештатная ситуация 2
ТС2. Нештатная ситуация 3
ТС2. Отказ EEPROM
ТС2. Простой теплосистемы
ТС2. Нештатная ситуация 0
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС3. Отказ первого преобразователя расхода для W1
ТС3. Отказ второго преобразователя расхода для W1
ТС3. Отказ первого преобразователя расхода для W2
ТС3. Отказ второго преобразователя расхода для W2
ТС3. Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии в формуле W1
ТС3. Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии в формуле W1
ТС3. Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии в формуле W2
ТС3. Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии в формуле W2
ТС3. Отказ преобразователя давления для первой энтальпии в формуле W1
ТС3. Отказ преобразователя давления для второй энтальпии в формуле W1
ТС3. Отказ преобразователя давления для первой энтальпии в формуле W2
ТС3. Отказ преобразователя давления для второй энтальпии в формуле W2
ТС3. Нештатная ситуация 1
ТС3. Нештатная ситуация 2
ТС3. Нештатная ситуация 3
ТС3. Отказ EEPROM
ТС3. Простой теплосистемы
ТС3. Нештатная ситуация 0
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Точка 1. Отказ преобразователя давления
Точка 1. Отказ преобразователя температуры
Точка 1. Отказ преобразователя расхода
Точка 2. Отказ преобразователя давления
Точка 2. Отказ преобразователя температуры
Точка 2. Отказ преобразователя расхода
Точка 3. Отказ преобразователя давления
Точка 3. Отказ преобразователя температуры
Точка 3. Отказ преобразователя расхода
Точка 4. Отказ преобразователя давления
Точка 4. Отказ преобразователя температуры
Точка 4. Отказ преобразователя расхода
Точка 5. Отказ преобразователя давления
Точка 5. Отказ преобразователя температуры
Точка 5. Отказ преобразователя расхода
Точка 6. Отказ преобразователя давления
Точка 6. Отказ преобразователя температуры
Точка 6. Отказ преобразователя расхода
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ СПТ941(4п)
//-------------------------------------------
$58,3,28,СПТ941(4п)
Разряд батареи
Перегрузка по цепям питания датчиков объема
Изменение сигнала на дискретном входе
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Выход контролируемого параметра за пределы уставок
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Температура Т1 вне диапазона
Температура Т2 вне диапазона
Расход через ВС1 выше верхнего предела
Ненулевой расход ВС1 ниже нижнего предела
Расход через ВС2 выше верхнего предела
Ненулевой расход ВС2 ниже нижнего предела
Расход через ВС3 выше верхнего предела
Ненулевой расход ВС3 ниже нижнего предела
Отрицательное значение разности часовых масс вне допустимого предела
Отрицательное значение часового количества тепловой энергии
Значение разности часовых масс меньше нуля
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ СПТ943
//-------------------------------------------
$56,6,29,СПТ943
ТВ1.Разряд батареи (напряжение батареи меньше 3,2В)
ТВ1.Перегрузка по цепям питания датчиков объема
ТВ1.Изменение сигнала на дискретном входе
ТВ1.Параметр tхв вне диапазона 0-176^С
ТВ1.Выход контролируемого параметра за границы диапазона УН...УВ
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Параметр P1 по вводу вне диапазона 0-1,1*ВП1
ТВ1.Параметр P2 по вводу вне диапазона 0-1,1*ВП2
ТВ1.Параметр t1 по вводу вне диапазона 0-176^C
ТВ1.Параметр t2 по вводу вне диапазона 0-176^C
ТВ1.Параметр t3 по вводу вне диапазона 0-176^C
ТВ1.Расход через ВС1 превышает значение верхней уставки (G1>Gв1)
ТВ1.Ненулевой расход через ВС1 меньше нижней уставки (0<G1<Gн1)
ТВ1.Расход через ВС2 превышает значение верхней уставки (G2>Gв2)
ТВ1.Ненулевой расход через ВС2 меньше нижней уставки (0<G2<Gн2)
ТВ1.Расход через ВС3 превышает значение верхней уставки (G3>Gв3)
ТВ1.Ненулевой расход через ВС3 меньше нижней уставки (0<G3<Gн3)
ТВ1.Отрицательное значение разности масс вне допустимого диапазона
ТВ1.Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0)
ТВ1.Значение разности часовых масс меньше нуля
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Разряд батареи (напряжение батареи меньше 3,2В)
ТВ2.Перегрузка по цепям питания датчиков объема
ТВ2.Изменение сигнала на дискретном входе
ТВ2.Параметр tхв вне диапазона 0-176^С
ТВ2.Выход контролируемого параметра за границы диапазона УН...УВ
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Параметр P1 по вводу вне диапазона 0-1,1*ВП1
ТВ2.Параметр P2 по вводу вне диапазона 0-1,1*ВП2
ТВ2.Параметр t1 по вводу вне диапазона 0-176^C
ТВ2.Параметр t2 по вводу вне диапазона 0-176^C
ТВ2.Параметр t3 по вводу вне диапазона 0-176^C
ТВ2.Расход через ВС1 превышает значение верхней уставки (G1>Gв1)
ТВ2.Ненулевой расход через ВС1 меньше нижней уставки (0<G1<Gн1)
ТВ2.Расход через ВС2 превышает значение верхней уставки (G2>Gв2)
ТВ2.Ненулевой расход через ВС2 меньше нижней уставки (0<G2<Gн2)
ТВ2.Расход через ВС3 превышает значение верхней уставки (G3>Gв3)
ТВ2.Ненулевой расход через ВС3 меньше нижней уставки (0<G3<Gн3)
ТВ2.Отрицательное значение разности масс вне допустимого диапазона
ТВ2.Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0)
ТВ2.Значение разности часовых масс меньше нуля
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ СПТ943 (ТВ1+ТВ2)
//-------------------------------------------
$79,6,51,СПТ943
ТВ1.Разряд батареи (напряжение батареи меньше 3,2В)
ТВ1.Перегрузка по цепям питания датчиков объема
ТВ1.Изменение сигнала на дискретном входе
ТВ1.Параметр tхв вне диапазона 0-176^С
ТВ1.Выход контролируемого параметра за границы диапазона УН...УВ
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Параметр P1 по вводу вне диапазона 0-1,1*ВП1
ТВ1.Параметр P2 по вводу вне диапазона 0-1,1*ВП2
ТВ1.Параметр t1 по вводу вне диапазона 0-176^C
ТВ1.Параметр t2 по вводу вне диапазона 0-176^C
ТВ1.Параметр t3 по вводу вне диапазона 0-176^C
ТВ1.Расход через ВС1 превышает значение верхней уставки (G1>Gв1)
ТВ1.Ненулевой расход через ВС1 меньше нижней уставки (0<G1<Gн1)
ТВ1.Расход через ВС2 превышает значение верхней уставки (G2>Gв2)
ТВ1.Ненулевой расход через ВС2 меньше нижней уставки (0<G2<Gн2)
ТВ1.Расход через ВС3 превышает значение верхней уставки (G3>Gв3)
ТВ1.Ненулевой расход через ВС3 меньше нижней уставки (0<G3<Gн3)
ТВ1.Отрицательное значение разности масс вне допустимого диапазона
ТВ1.Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0)
ТВ1.Значение разности часовых масс меньше нуля
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Разряд батареи (напряжение батареи меньше 3,2В)
ТВ2.Перегрузка по цепям питания датчиков объема
ТВ2.Изменение сигнала на дискретном входе
ТВ2.Параметр tхв вне диапазона 0-176^С
ТВ2.Выход контролируемого параметра за границы диапазона УН...УВ
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Параметр P1 по вводу вне диапазона 0-1,1*ВП1
ТВ2.Параметр P2 по вводу вне диапазона 0-1,1*ВП2
ТВ2.Параметр t1 по вводу вне диапазона 0-176^C
ТВ2.Параметр t2 по вводу вне диапазона 0-176^C
ТВ2.Параметр t3 по вводу вне диапазона 0-176^C
ТВ2.Расход через ВС1 превышает значение верхней уставки (G1>Gв1)
ТВ2.Ненулевой расход через ВС1 меньше нижней уставки (0<G1<Gн1)
ТВ2.Расход через ВС2 превышает значение верхней уставки (G2>Gв2)
ТВ2.Ненулевой расход через ВС2 меньше нижней уставки (0<G2<Gн2)
ТВ2.Расход через ВС3 превышает значение верхней уставки (G3>Gв3)
ТВ2.Ненулевой расход через ВС3 меньше нижней уставки (0<G3<Gн3)
ТВ2.Отрицательное значение разности масс вне допустимого диапазона
ТВ2.Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0)
ТВ2.Значение разности часовых масс меньше нуля
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ВКТ-7
//-------------------------------------------
$59,1,31,ВКТ-7
Нештатная ситуация по ТВ1
Нештатная ситуация по ТВ2
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ТСРВ-024
//-------------------------------------------
$61,12,33,ТСРВ-024
ТС1. Сбой по питанию (отказ ЭП)
ТС1. ТР1. Расход больше верхнего предела
ТС1. ТР1. Расход меньше нижнего предела
ТС1. ТР1. Расход меньше или равен отсечке
ТС1. ТР1. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС1. ТР1. Отказ датчика температуры
ТС1. ТР1. Отказ датчика давления
ТС1. ТР2. Расход больше верхнего предела
ТС1. ТР2. Расход меньше нижнего предела
ТС1. ТР2. Расход меньше или равен отсечке
ТС1. ТР2. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС1. ТР2. Отказ датчика температуры
ТС1. ТР2. Отказ датчика давления
ТС1. ТР3. Расход больше верхнего предела
ТС1. ТР3. Расход меньше нижнего предела
ТС1. ТР3. Расход меньше или равен отсечке
ТС1. ТР3. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС1. ТР3. Отказ датчика температуры
ТС1. ТР3. Отказ датчика давления
ТС1. ТР4. Расход больше верхнего предела
ТС1. ТР4. Расход меньше нижнего предела
ТС1. ТР4. Расход меньше или равен отсечке
ТС1. ТР4. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС1. ТР4. Отказ датчика температуры
ТС1. ТР4. Отказ датчика давления
ТС1. G2 > Кпр*G1
ТС1. t1 - t2 < (DELTA) tтс
ТС1. G1 < G2 < Кпр*G1
ТС1. G4 > Кпр*G3
ТС1. t3 - t4 < (DELTA) tтс
ТС1. G3 < G4 < Кпр*G3
ТС1. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС2. Сбой по питанию (отказ ЭП)
ТС2. ТР1. Расход больше верхнего предела
ТС2. ТР1. Расход меньше нижнего предела
ТС2. ТР1. Расход меньше или равен отсечке
ТС2. ТР1. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС2. ТР1. Отказ датчика температуры
ТС2. ТР1. Отказ датчика давления
ТС2. ТР2. Расход больше верхнего предела
ТС2. ТР2. Расход меньше нижнего предела
ТС2. ТР2. Расход меньше или равен отсечке
ТС2. ТР2. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС2. ТР2. Отказ датчика температуры
ТС2. ТР2. Отказ датчика давления
ТС2. ТР3. Расход больше верхнего предела
ТС2. ТР3. Расход меньше нижнего предела
ТС2. ТР3. Расход меньше или равен отсечке
ТС2. ТР3. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС2. ТР3. Отказ датчика температуры
ТС2. ТР3. Отказ датчика давления
ТС2. ТР4. Расход больше верхнего предела
ТС2. ТР4. Расход меньше нижнего предела
ТС2. ТР4. Расход меньше или равен отсечке
ТС2. ТР4. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС2. ТР4. Отказ датчика температуры
ТС2. ТР4. Отказ датчика давления
ТС2. G2 > Кпр*G1
ТС2. t1 - t2 < (DELTA) tтс
ТС2. G1 < G2 < Кпр*G1
ТС2. G4 > Кпр*G3
ТС2. t3 - t4 < (DELTA) tтс
ТС2. G3 < G4 < Кпр*G3
ТС2. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС3. Сбой по питанию (отказ ЭП)
ТС3. ТР1. Расход больше верхнего предела
ТС3. ТР1. Расход меньше нижнего предела
ТС3. ТР1. Расход меньше или равен отсечке
ТС3. ТР1. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС3. ТР1. Отказ датчика температуры
ТС3. ТР1. Отказ датчика давления
ТС3. ТР2. Расход больше верхнего предела
ТС3. ТР2. Расход меньше нижнего предела
ТС3. ТР2. Расход меньше или равен отсечке
ТС3. ТР2. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС3. ТР2. Отказ датчика температуры
ТС3. ТР2. Отказ датчика давления
ТС3. ТР3. Расход больше верхнего предела
ТС3. ТР3. Расход меньше нижнего предела
ТС3. ТР3. Расход меньше или равен отсечке
ТС3. ТР3. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС3. ТР3. Отказ датчика температуры
ТС3. ТР3. Отказ датчика давления
ТС3. ТР4. Расход больше верхнего предела
ТС3. ТР4. Расход меньше нижнего предела
ТС3. ТР4. Расход меньше или равен отсечке
ТС3. ТР4. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС3. ТР4. Отказ датчика температуры
ТС3. ТР4. Отказ датчика давления
ТС3. G2 > Кпр*G1
ТС3. t1 - t2 < (DELTA) tтс
ТС3. G1 < G2 < Кпр*G1
ТС3. G4 > Кпр*G3
ТС3. t3 - t4 < (DELTA) tтс
ТС3. G3 < G4 < Кпр*G3
ТС3. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ КМ-5
//-------------------------------------------
$60,4,32,КМ-5
Флаг отрицательного теплового потока (1 когда W<0; 0 когда W>0)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Результирующий признак датчика пустой трубы КМ-5 (с антидребезгом)
Результирующий признак датчика пустой трубы ППС (с антидребезгом)
Признак обнуления G1 (-G1min<G1<G1min)
Признак обнуления G2 (-G2min<G2<G2min)
Признак реверса G1 (G1<-G1min)
Признак реверса G2 (G2<-G2min)
Признак - ток в катушке G1< допустимого значения
Признак - ток в катушке G1> допустимого значения 
Признак - входное напряжение канала G1> допустимого значения
Признак неисправности в цепи термопреобразователей КМ-5
Признак - ток в катушке G2< допустимого значения
Признак - ток в катушке G2> допустимого значения 
Признак - входное напряжение канала G2> допустимого значения
Признак неисправности в цепи термопреобразователей ППС
Состояние переключателя наладки (внутр.), 0 - включен, 1- выключен
Состояние переключателя наладки (платф.), 0 - включен, 1- выключен
Флаг режима останова счета
Флаг останова счета Q и времени работы при ошибках
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Флаг ошибки обращения к ППС (нет связи КМ-5 с ППС)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Флаг обрыва в цепи датчика P1 КМ-5
Флаг обрыва в цепи датчика P2 КМ-5
Флаг обрыва в цепи датчика P2 ППС
Флаг обрыва в цепи датчика P3 ППС
Флаг ошибки чтения EEPROM
Флаг ошибки записи EEPROM
Флаг ошибки чтения RTC
Флаг ошибки записи RTC
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ Взлет ЭМ (Эксперт)
//-------------------------------------------
$57,2,30,Взлет ЭМ (Эксперт)
Токовый выход - нарушение границ максимальной или минимальной уставки
Некорректный входной сигнал, однократная ошибка
Значение КР универсального выхода №1  некорректно
Значение КР универсального выхода №2  некорректно
Некорректный входной сигнал, многократная ошибка
Q > Qмакс
Аппаратная неисправность прибора - нет промера опоры
Рабочий режим без инициализации
Ошибки периферии ВВ (токовые выходы)
Ошибки периферии ВВ (универсальные выходы) 
Сбой связи с ПИ
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ Взлет PO-2
//-------------------------------------------
$62,5,34,Взлет PO-2
Авария насоса отопления 1
Авария насоса отопления 2
Авария насоса ГВС 1
Авария насоса ГВС 2
Падение давления в системе отопления
Падение давления в системе ГВС
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС – режим ограничения (по максимуму) температуры возвращаемой в тепловую сеть. 
QТСmax - режим ограничения максимального (договорного) расхода теплоносителя из тепловой сети.
QТСmin - режим ограничения минимального расхода теплоносителя из тепловой сети.
Режим регулирования температуры отопления по разности температуры подачи и «обратки».
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Положительное отклонение температуры подачи отопления
Отрицательное отклонение температуры подачи отопления
Положительное отклонение температуры «обратки» отопления
Отрицательное отклонение температуры «обратки» отопления
Положительное отклонение температуры ГВС
Отрицательное отклонение температуры ГВС
Положительное отклонение циркуляции ГВС
Отрицательное  отклонение циркуляции ГВС
Сбой датчика температуры наружного воздуха.
Сбой датчика температуры воздуха внутри помещения
Сбой датчика температуры подачи отопления
Сбой датчика температуры «обратки» отопления
Сбой датчика Датчик температуры подачи ГВС
Сбой датчика температуры «обратки» тепловой сети
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Предохранитель в состоянии "авария"
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ Взлет ИВК-102
//-------------------------------------------
$63,2,35,Взлет ИВК-102
Отсутствие питания ПР1
Превышение частоты ПР1
Отсутствие питания ПР2
Превышение частоты ПР2
QV1 больше максимума
QV1 меньше минимума
QV2 больше максимума
QV2 меньше минимума
P больше максимума для вых.1
P меньше минимума для вых.1
P больше максимума для вых.2
P меньше минимума для вых.2
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ Взлет PO-2(вентиляция)
//-------------------------------------------
$64,4,36,Взлет PO-2 (вентиляция)
Авария датчика реле потока 1
Авария датчика реле потока 2
Авария датчика насоса
Авария датчика открытия жалюзи
Авария датчика закрытия жалюзи
Авария датчика давления воды
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Отказ датчика наружной температура
Отказ датчика температуры за вентилятором
Отказ датчика температуры обратки
Отказ датчика внутренней температуры
Отказ датчика температуры подачи
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Отклонение температуры за вентилятором положительное
Отклонение температуры за вентилятором отрицательное
Отклонение температуры обратки положительное
Отклонение температуры обратки отрицательное
Температура обратки меньше минимальной
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Предохранитель в состоянии "авария"
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ Эльф (Уралтехнология)
//-------------------------------------------
$68,18,40,Эльф
ТС1.Подающий трубопровод.Расход больше допустимого.
ТС1.Подающий трубопровод.Расход меньше допустимого.
ТС1.Подающий трубопровод.Отсутствие питания расходомера
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС1.Обратный трубопровод.Расход больше допустимого.
ТС1.Обратный трубопровод.Расход меньше допустимого.
ТС1.Обратный трубопровод.Отсутствие питания расходомера
ТС1.Общая ошибка системы
ТС1.Подающий трубопровод.Температура больше допустимой.
ТС1.Подающий трубопровод.Температура меньше допустимой.
ТС1.Подающий трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии температуры
ТС1.Температура подачи меньше температуры обратки
ТС1.Обратный трубопровод.Температура больше допустимой.
ТС1.Обратный трубопровод.Температура меньше допустимой.
ТС1.Обратный трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии температуры
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС1.Подающий трубопровод.Давление больше допустимого.
ТС1.Подающий трубопровод.Давление меньше допустимого.
ТС1.Подающий трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии давления
ТС1.Подающий трубопровод.Используется договорное значение давления
ТС1.Обратный трубопровод.Давление больше допустимого.
ТС1.Обратный трубопровод.Давление меньше допустимого.
ТС1.Обратный трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии давления
ТС1.Обратный трубопровод.Используется договорное значение давления
ТС2.Подающий трубопровод.Расход больше допустимого.
ТС2.Подающий трубопровод.Расход меньше допустимого.
ТС2.Подающий трубопровод.Отсутствие питания расходомера
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС2.Обратный трубопровод.Расход больше допустимого.
ТС2.Обратный трубопровод.Расход меньше допустимого.
ТС2.Обратный трубопровод.Отсутствие питания расходомера
ТС2.Общая ошибка системы
ТС2.Подающий трубопровод.Температура больше допустимой.
ТС2.Подающий трубопровод.Температура меньше допустимой.
ТС2.Подающий трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии температуры
ТС2.Температура подачи меньше температуры обратки
ТС2.Обратный трубопровод.Температура больше допустимой.
ТС2.Обратный трубопровод.Температура меньше допустимой.
ТС2.Обратный трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии температуры
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС2.Подающий трубопровод.Давление больше допустимого.
ТС2.Подающий трубопровод.Давление меньше допустимого.
ТС2.Подающий трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии давления
ТС2.Подающий трубопровод.Используется договорное значение давления
ТС2.Обратный трубопровод.Давление больше допустимого.
ТС2.Обратный трубопровод.Давление меньше допустимого.
ТС2.Обратный трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии давления
ТС2.Обратный трубопровод.Используется договорное значение давления
ТС3.Подающий трубопровод.Расход больше допустимого.
ТС3.Подающий трубопровод.Расход меньше допустимого.
ТС3.Подающий трубопровод.Отсутствие питания расходомера
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС3.Обратный трубопровод.Расход больше допустимого.
ТС3.Обратный трубопровод.Расход меньше допустимого.
ТС3.Обратный трубопровод.Отсутствие питания расходомера
ТС3.Общая ошибка системы
ТС3.Подающий трубопровод.Температура больше допустимой.
ТС3.Подающий трубопровод.Температура меньше допустимой.
ТС3.Подающий трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии температуры
ТС3.Температура подачи меньше температуры обратки
ТС3.Обратный трубопровод.Температура больше допустимой.
ТС3.Обратный трубопровод.Температура меньше допустимой.
ТС3.Обратный трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии температуры
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС3.Подающий трубопровод.Давление больше допустимого.
ТС3.Подающий трубопровод.Давление меньше допустимого.
ТС3.Подающий трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии давления
ТС3.Подающий трубопровод.Используется договорное значение давления
ТС3.Обратный трубопровод.Давление больше допустимого.
ТС3.Обратный трубопровод.Давление меньше допустимого.
ТС3.Обратный трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии давления
ТС3.Обратный трубопровод.Используется договорное значение давления
ТС4.Подающий трубопровод.Расход больше допустимого.
ТС4.Подающий трубопровод.Расход меньше допустимого.
ТС4.Подающий трубопровод.Отсутствие питания расходомера
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС4.Обратный трубопровод.Расход больше допустимого.
ТС4.Обратный трубопровод.Расход меньше допустимого.
ТС4.Обратный трубопровод.Отсутствие питания расходомера
ТС4.Общая ошибка системы
ТС4.Подающий трубопровод.Температура больше допустимой.
ТС4.Подающий трубопровод.Температура меньше допустимой.
ТС4.Подающий трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии температуры
ТС4.Температура подачи меньше температуры обратки
ТС4.Обратный трубопровод.Температура больше допустимой.
ТС4.Обратный трубопровод.Температура меньше допустимой.
ТС4.Обратный трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии температуры
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС4.Подающий трубопровод.Давление больше допустимого.
ТС4.Подающий трубопровод.Давление меньше допустимого.
ТС4.Подающий трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии давления
ТС4.Подающий трубопровод.Используется договорное значение давления
ТС4.Обратный трубопровод.Давление больше допустимого.
ТС4.Обратный трубопровод.Давление меньше допустимого.
ТС4.Обратный трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии давления
ТС4.Обратный трубопровод.Используется договорное значение давления
ТС5.Подающий трубопровод.Расход больше допустимого.
ТС5.Подающий трубопровод.Расход меньше допустимого.
ТС5.Подающий трубопровод.Отсутствие питания расходомера
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС5.Обратный трубопровод.Расход больше допустимого.
ТС5.Обратный трубопровод.Расход меньше допустимого.
ТС5.Обратный трубопровод.Отсутствие питания расходомера
ТС5.Общая ошибка системы
ТС5.Подающий трубопровод.Температура больше допустимой.
ТС5.Подающий трубопровод.Температура меньше допустимой.
ТС5.Подающий трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии температуры
ТС5.Температура подачи меньше температуры обратки
ТС5.Обратный трубопровод.Температура больше допустимой.
ТС5.Обратный трубопровод.Температура меньше допустимой.
ТС5.Обратный трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии температуры
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС5.Подающий трубопровод.Давление больше допустимого.
ТС5.Подающий трубопровод.Давление меньше допустимого.
ТС5.Подающий трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии давления
ТС5.Подающий трубопровод.Используется договорное значение давления
ТС5.Обратный трубопровод.Давление больше допустимого.
ТС5.Обратный трубопровод.Давление меньше допустимого.
ТС5.Обратный трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии давления
ТС5.Обратный трубопровод.Используется договорное значение давления
ТС6.Подающий трубопровод.Расход больше допустимого.
ТС6.Подающий трубопровод.Расход меньше допустимого.
ТС6.Подающий трубопровод.Отсутствие питания расходомера
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС6.Обратный трубопровод.Расход больше допустимого.
ТС6.Обратный трубопровод.Расход меньше допустимого.
ТС6.Обратный трубопровод.Отсутствие питания расходомера
ТС6.Общая ошибка системы
ТС6.Подающий трубопровод.Температура больше допустимой.
ТС6.Подающий трубопровод.Температура меньше допустимой.
ТС6.Подающий трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии температуры
ТС6.Температура подачи меньше температуры обратки
ТС6.Обратный трубопровод.Температура больше допустимой.
ТС6.Обратный трубопровод.Температура меньше допустимой.
ТС6.Обратный трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии температуры
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС6.Подающий трубопровод.Давление больше допустимого.
ТС6.Подающий трубопровод.Давление меньше допустимого.
ТС6.Подающий трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии давления
ТС6.Подающий трубопровод.Используется договорное значение давления
ТС6.Обратный трубопровод.Давление больше допустимого.
ТС6.Обратный трубопровод.Давление меньше допустимого.
ТС6.Обратный трубопровод.Обрыв или КЗ измерительной линии давления
ТС6.Обратный трубопровод.Используется договорное значение давления
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ТСРВ-033
//-------------------------------------------
$69,2,41,ТСРВ-033
НС1 
НС2
НС3
НС4
НС5
Отказ ПР1
Отказ ПР2
Отказ ПР3
Частота ПР1 выше 10 Гц
Частота ПР2 выше 10 Гц
Частота ПР3 выше 10 Гц
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Отказ ПТ1
Отказ ПТ2
Отказ ПТ3
Батарея разряжена
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ Взлет РСЛ 2ХХ
//-------------------------------------------
$65,5,37,РСЛ-2ХХ
Канал 1. Нет питания
Канал 1. Нет УЗС
Канал 1. Нет датчика
Канал 1. Ошибка термодатчика
Канал 1. Нет репера
Канал 1. Ошибка уровня
Канал 1. Превышение частоты частотного выхода
Канал 1. Ток токового выхода выше макс.
Канал 1. Ток токового выхода ниже мин.
Канал 1. Расход ниже первой уставки на принижение в дискретном выходе
Канал 1. Расход ниже первой уставки на принижение в дискретном выходе
Канал 1. Расход выше первой уставки на превышение в дискретном выходе
Канал 1. Расход выше второй уставки на превышение в дискретном выходе
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 2. Нет питания
Канал 2. Нет УЗС
Канал 2. Нет датчика
Канал 2. Ошибка термодатчика
Канал 2. Нет репера
Канал 2. Ошибка уровня
Канал 2. Превышение частоты частотного выхода
Канал 2. Ток токового выхода выше макс.
Канал 2. Ток токового выхода ниже мин.
Канал 2. Расход ниже первой уставки на принижение в дискретном выходе
Канал 2. Расход ниже первой уставки на принижение в дискретном выходе
Канал 2. Расход выше первой уставки на превышение в дискретном выходе
Канал 2. Расход выше второй уставки на превышение в дискретном выходе
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Сбой связи с первичником
Сбой часов
Сбой fram
Сбой flash
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ Взлет УР 2ХХ
//-------------------------------------------
$66,5,38,УР-2ХХ
Канал 1. Нет питания
Канал 1. Нет УЗС
Канал 1. Нет датчика
Канал 1. Ошибка термодатчика
Канал 1. Нет репера
Канал 1. Ошибка уровня
Канал 1. Превышение частоты частотного выхода
Канал 1. Ток токового выхода выше макс.
Канал 1. Ток токового выхода ниже мин.
Канал 1. Уровень ниже первой уставки на принижение в дискретном выходе
Канал 1. Уровень ниже первой уставки на принижение в дискретном выходе
Канал 1. Уровень выше первой уставки на превышение в дискретном выходе
Канал 1. Уровень выше второй уставки на превышение в дискретном выходе
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 2. Нет питания
Канал 2. Нет УЗС
Канал 2. Нет датчика
Канал 2. Ошибка термодатчика
Канал 2. Нет репера
Канал 2. Ошибка уровня
Канал 2. Превышение частоты частотного выхода
Канал 2. Ток токового выхода выше макс.
Канал 2. Ток токового выхода ниже мин.
Канал 2. Уровень ниже первой уставки на принижение в дискретном выходе
Канал 2. Уровень ниже первой уставки на принижение в дискретном выходе
Канал 2. Уровень выше первой уставки на превышение в дискретном выходе
Канал 2. Уровень выше второй уставки на превышение в дискретном выходе
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Сбой связи с первичником
Сбой часов
Сбой fram
Сбой flash
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ТСРВ-026
//-------------------------------------------
$72,4,44,ТСРВ-026
Отказ питания прибора
ТР1. Q1 > Q1вн
ТР1. Q1отс < Q1 < Q1нн
ТР1. Q1 < Q1отс
ТР1. Отказ ПР1
ТР1. t1 < t1ну; t1 > t1ву
ТР1. P1 < P1нн; P1 > P1вн
ТР2. Q2 > Q2вн
ТР2. Q2отс < Q2 < Q2нн
ТР2. Q2 < Q2отс
ТР2. Отказ ПР2
ТР2. t2 < t2ну; t2 > t2ву
ТР2. P2 < P2нн; P2 > P2вн
ТР3. Q3 > Q3вн
ТР3. Q3отс < Q3 < Q3нн
ТР3. Q3 < Q3отс
ТР3. Отказ ПР3
ТР3. t3 < t3ну; t3 > t3ву
ТР3. P3 < P3нн; P3 > P3вн
ТР4. Q4 > Q4вн
ТР4. Q4отс < Q4 < Q4нн
ТР4. Q4 < Q4отс
ТР4. Отказ ПР4
ТР4. t4 < t4ну; t4 > t4ву
ТР4. P4 < P4нн; P4 > P4вн
G2 > Kпр*G
t1-t2 < delta tтс
G1 < G2 < Кпр*G1
G4 > Кпр*G3
t3-t4 < delta tтс
G3 < G4 < Кпр*G3
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ТСРВ-027
//-------------------------------------------
$73,18,45,ТСРВ-027
ТС1. Отказ первого преобразователя расхода для W1
ТС1. Отказ второго преобразователя расхода для W1
ТС1. Отказ первого преобразователя расхода для W2
ТС1. Отказ второго преобразователя расхода для W2
ТС1. Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии в формуле W1
ТС1. Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии в формуле W1
ТС1. Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии в формуле W2
ТС1. Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии в формуле W2
ТС1. Отказ преобразователя давления для первой энтальпии в формуле W1
ТС1. Отказ преобразователя давления для второй энтальпии в формуле W1
ТС1. Отказ преобразователя давления для первой энтальпии в формуле W2
ТС1. Отказ преобразователя давления для второй энтальпии в формуле W2
ТС1. Нештатная ситуация 1
ТС1. Нештатная ситуация 2
ТС1. Нештатная ситуация 3
ТС1. Отказ EEPROM
ТС1. Простой теплосистемы
ТС1. Нештатная ситуация 0
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС2. Отказ первого преобразователя расхода для W1
ТС2. Отказ второго преобразователя расхода для W1
ТС2. Отказ первого преобразователя расхода для W2
ТС2. Отказ второго преобразователя расхода для W2
ТС2. Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии в формуле W1
ТС2. Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии в формуле W1
ТС2. Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии в формуле W2
ТС2. Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии в формуле W2
ТС2. Отказ преобразователя давления для первой энтальпии в формуле W1
ТС2. Отказ преобразователя давления для второй энтальпии в формуле W1
ТС2. Отказ преобразователя давления для первой энтальпии в формуле W2
ТС2. Отказ преобразователя давления для второй энтальпии в формуле W2
ТС2. Нештатная ситуация 1
ТС2. Нештатная ситуация 2
ТС2. Нештатная ситуация 3
ТС2. Отказ EEPROM
ТС2. Простой теплосистемы
ТС2. Нештатная ситуация 0
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС3. Отказ первого преобразователя расхода для W1
ТС3. Отказ второго преобразователя расхода для W1
ТС3. Отказ первого преобразователя расхода для W2
ТС3. Отказ второго преобразователя расхода для W2
ТС3. Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии в формуле W1
ТС3. Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии в формуле W1
ТС3. Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии в формуле W2
ТС3. Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии в формуле W2
ТС3. Отказ преобразователя давления для первой энтальпии в формуле W1
ТС3. Отказ преобразователя давления для второй энтальпии в формуле W1
ТС3. Отказ преобразователя давления для первой энтальпии в формуле W2
ТС3. Отказ преобразователя давления для второй энтальпии в формуле W2
ТС3. Нештатная ситуация 1
ТС3. Нештатная ситуация 2
ТС3. Нештатная ситуация 3
ТС3. Отказ EEPROM
ТС3. Простой теплосистемы
ТС3. Нештатная ситуация 0
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Точка 1. Отказ преобразователя давления
Точка 1. Отказ преобразователя температуры
Точка 1. Отказ преобразователя расхода
Точка 2. Отказ преобразователя давления
Точка 2. Отказ преобразователя температуры
Точка 2. Отказ преобразователя расхода
Точка 3. Отказ преобразователя давления
Точка 3. Отказ преобразователя температуры
Точка 3. Отказ преобразователя расхода
Точка 4. Отказ преобразователя давления
Точка 4. Отказ преобразователя температуры
Точка 4. Отказ преобразователя расхода
Точка 5. Отказ преобразователя давления
Точка 5. Отказ преобразователя температуры
Точка 5. Отказ преобразователя расхода
Точка 6. Отказ преобразователя давления
Точка 6. Отказ преобразователя температуры
Точка 6. Отказ преобразователя расхода
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ СПТ761.1_2
//-------------------------------------------
$75,4,47,СПГ761.1_2
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 1
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 2
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 3
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 4
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 5
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 6
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 7
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 8
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 9
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 10
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 11
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 12
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Нештатная ситуация(ии) по потребителю 1
Нештатная ситуация(ии) по потребителю 2
Нештатная ситуация(ии) по потребителю 3
Нештатная ситуация(ии) по потребителю 4
Нештатная ситуация(ии) по потребителю 5
Нештатная ситуация(ии) по потребителю 6
Нештатная ситуация в системном канале
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Установлен двухпозиционный выходной сигнал
Установлен двухпозиционный входной сигнал
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ Взлет ТЭР
//-------------------------------------------
$74,2,46,Взлет ТЭР
Ошибка токового выхода
Зашкаливание входного сигнала
Некорректный Кр по выходу 1
Некорректный Кр по выходу 2
Устойчивое зашкаливание входного сигнала
Qt > Qmax
Нет промера опоры, аппаратная неисправность
Рабочий режим без инициализации (или разрушение баз данных)
Флаг «Пустая труба» 
Флаг «Проводимость вне диапазона»
Флаг «Расход вне диапазона»
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ИМ2300
//-------------------------------------------
$76,2,48,ИМ2300
T1 > Tmax
T2 > Tmax
T3 > Tmax
T4 > Tmax
Qo1 > Qmax
Qo2 > Qmax
Qo3 > Qmax
Qo4 > Qmax
T1< Tmin
T2< Tmin
T3< Tmin
T4< Tmin
Qo1 < Qmin
Qo2 < Qmin
Qo3 < Qmin
Qo4 < Qmin
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ Меркурий-230
//-------------------------------------------
$67,6,39,Меркурий-230
Низкое напряжение батареи
Нарушено функ-е памяти №2
Нарушено функ-е UART1
Нарушено функ-е ADS
Ошибка обмена с памятью №1
Нарушено функ-е RTC
Нарушено функ-е памяти №3
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Ошибка КС программы
Ошибка КС массива калибровочных коэфф. в Flash MSP430
Ошибка КС массива регистров накопленной энергии
Ошибка КС адреса прибора
Ошибка КС серийного номера
Ошибка КС пароля
Ошибка КС массива варианта исполнения счетчика
Ошибка КС байта тарификатора
Ошибка КС байта управления нагрузкой
Ошибка КС лимита мощности
Ошибка КС лимита энергии
Ошибка КС байта параметров UARTа
Ошибка КС параметров индикации(по тарифам)
Ошибка КС параметров индикации(по периодам)
Ошибка КС множителя тайм-аута
Ошибка КС байта программируемых флагов
Ошибка КС массива праздничных дней
Ошибка КС массива тарифного расписания
Ошибка КС массива таймера
Ошибка КС массива сезонных переходов
Ошибка КС массива местоположения прибора
Ошибка КС массива коэффициентов трансформации
Ошибка КС массива регистров накопления по периодам времени
Ошибка КС параметров среза
Ошибка КС регистров среза
Ошибка КС указателей журнала событий
Ошибка КС записи журнала событий
Ошибка КС регистра учета технических потерь
Ошибка КС мощностей технических потерь
Ошибка КС массива регистров накопленной энергии потерь
Ошибка КС регистров энергии пофазного учета
Флаг поступления широковещательного сообщения
Ошибка КС указателей журнала ПКЭ
Ошибка КС записи журнала ПКЭ
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ СЭТ-4ТМ.03
//-------------------------------------------
$70,5,42,СЭТ-4ТМ.03
Низкое напряжение батареи
Нет ответа таймера
Не ходят часы таймера
Нет системного времени в FRAM
Неисправна Data Flash контроллера
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Неисправна FRAM
Ошибка КС программы
Ошибка КС массива калибровочных коэффициентов
Ошибка КС серийного номера
Ошибка КС расписания праздничных дней
Ошибка КС тарифного расписания
Ошибка КС списка перенесенных дней
Ошибка указателя текущего среза
Ошибка КС текущего массива энергии в FRAM
Ошибка КС массива параметров измерителя качества электричества и порога мощности
Таймер остановлен при включении питания
Ошибка КС массива времени и номера текущего тарифа
Ошибка записи журналов ПКЭ
Ошибка КС расписания максимумов
Ошибка массива регистров энергий на период в EEPROM
Ошибка КС записи  в журналах
Ошибка КС массива регистров накопленной энергии в FRAM
Ошибка КС длительности срезов
Ошибка КС адреса прибора
Ошибка КС пароля
Нет температуры калибровки
Нет константы коррекции точности хода
Нет ответа термометра
Ошибка массива программируемых флагов
Ошибка записи времени перехода зима/лето и лето/зима
Ошибка записи наименования точки учета
Ошибка КС массива коэффициентов трансформации
Ошибка КС массива варианта исполнения счетчика
Ошибка КС страницы пользовательских параметров
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Флаг поступления широковещательного сообщения
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Аппаратная защита записи памяти калибровочных коэффициентов
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ТСРВ-026M
//-------------------------------------------
$78,4,50,ТСРВ-026М
Отказ питания прибора
ТР1. Q1 > Q1вн
ТР1. Q1отс < Q1 < Q1нн
ТР1. Q1 < Q1отс
ТР1. Отказ ПР1
ТР1. t1 < t1ну; t1 > t1ву
ТР1. P1 < P1нн; P1 > P1вн
ТР2. Q2 > Q2вн
ТР2. Q2отс < Q2 < Q2нн
ТР2. Q2 < Q2отс
ТР2. Отказ ПР2
ТР2. t2 < t2ну; t2 > t2ву
ТР2. P2 < P2нн; P2 > P2вн
ТР3. Q3 > Q3вн
ТР3. Q3отс < Q3 < Q3нн
ТР3. Q3 < Q3отс
ТР3. Отказ ПР3
ТР3. t3 < t3ну; t3 > t3ву
ТР3. P3 < P3нн; P3 > P3вн
ТР4. Q4 > Q4вн
ТР4. Q4отс < Q4 < Q4нн
ТР4. Q4 < Q4отс
ТР4. Отказ ПР4
ТР4. t4 < t4ну; t4 > t4ву
ТР4. P4 < P4нн; P4 > P4вн
G2 > Kпр*G
t1-t2 < delta tтс
G1 < G2 < Кпр*G1
G4 > Кпр*G3
t3-t4 < delta tтс
G3 < G4 < Кпр*G3
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ТСРВ-024М
//-------------------------------------------
$77,12,49,ТСРВ-024М
ТС1. Сбой по питанию (отказ ЭП)
ТС1. ТР1. Расход больше верхнего предела
ТС1. ТР1. Расход меньше нижнего предела
ТС1. ТР1. Расход меньше или равен отсечке
ТС1. ТР1. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС1. ТР1. Отказ датчика температуры
ТС1. ТР1. Отказ датчика давления
ТС1. ТР2. Расход больше верхнего предела
ТС1. ТР2. Расход меньше нижнего предела
ТС1. ТР2. Расход меньше или равен отсечке
ТС1. ТР2. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС1. ТР2. Отказ датчика температуры
ТС1. ТР2. Отказ датчика давления
ТС1. ТР3. Расход больше верхнего предела
ТС1. ТР3. Расход меньше нижнего предела
ТС1. ТР3. Расход меньше или равен отсечке
ТС1. ТР3. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС1. ТР3. Отказ датчика температуры
ТС1. ТР3. Отказ датчика давления
ТС1. ТР4. Расход больше верхнего предела
ТС1. ТР4. Расход меньше нижнего предела
ТС1. ТР4. Расход меньше или равен отсечке
ТС1. ТР4. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС1. ТР4. Отказ датчика температуры
ТС1. ТР4. Отказ датчика давления
ТС1. G2 > Кпр*G1
ТС1. t1 - t2 < (DELTA) tтс
ТС1. G1 < G2 < Кпр*G1
ТС1. G4 > Кпр*G3
ТС1. t3 - t4 < (DELTA) tтс
ТС1. G3 < G4 < Кпр*G3
ТС1. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС2. Сбой по питанию (отказ ЭП)
ТС2. ТР1. Расход больше верхнего предела
ТС2. ТР1. Расход меньше нижнего предела
ТС2. ТР1. Расход меньше или равен отсечке
ТС2. ТР1. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС2. ТР1. Отказ датчика температуры
ТС2. ТР1. Отказ датчика давления
ТС2. ТР2. Расход больше верхнего предела
ТС2. ТР2. Расход меньше нижнего предела
ТС2. ТР2. Расход меньше или равен отсечке
ТС2. ТР2. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС2. ТР2. Отказ датчика температуры
ТС2. ТР2. Отказ датчика давления
ТС2. ТР3. Расход больше верхнего предела
ТС2. ТР3. Расход меньше нижнего предела
ТС2. ТР3. Расход меньше или равен отсечке
ТС2. ТР3. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС2. ТР3. Отказ датчика температуры
ТС2. ТР3. Отказ датчика давления
ТС2. ТР4. Расход больше верхнего предела
ТС2. ТР4. Расход меньше нижнего предела
ТС2. ТР4. Расход меньше или равен отсечке
ТС2. ТР4. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС2. ТР4. Отказ датчика температуры
ТС2. ТР4. Отказ датчика давления
ТС2. G2 > Кпр*G1
ТС2. t1 - t2 < (DELTA) tтс
ТС2. G1 < G2 < Кпр*G1
ТС2. G4 > Кпр*G3
ТС2. t3 - t4 < (DELTA) tтс
ТС2. G3 < G4 < Кпр*G3
ТС2. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС3. Сбой по питанию (отказ ЭП)
ТС3. ТР1. Расход больше верхнего предела
ТС3. ТР1. Расход меньше нижнего предела
ТС3. ТР1. Расход меньше или равен отсечке
ТС3. ТР1. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС3. ТР1. Отказ датчика температуры
ТС3. ТР1. Отказ датчика давления
ТС3. ТР2. Расход больше верхнего предела
ТС3. ТР2. Расход меньше нижнего предела
ТС3. ТР2. Расход меньше или равен отсечке
ТС3. ТР2. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС3. ТР2. Отказ датчика температуры
ТС3. ТР2. Отказ датчика давления
ТС3. ТР3. Расход больше верхнего предела
ТС3. ТР3. Расход меньше нижнего предела
ТС3. ТР3. Расход меньше или равен отсечке
ТС3. ТР3. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС3. ТР3. Отказ датчика температуры
ТС3. ТР3. Отказ датчика давления
ТС3. ТР4. Расход больше верхнего предела
ТС3. ТР4. Расход меньше нижнего предела
ТС3. ТР4. Расход меньше или равен отсечке
ТС3. ТР4. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС3. ТР4. Отказ датчика температуры
ТС3. ТР4. Отказ датчика давления
ТС3. G2 > Кпр*G1
ТС3. t1 - t2 < (DELTA) tтс
ТС3. G1 < G2 < Кпр*G1
ТС3. G4 > Кпр*G3
ТС3. t3 - t4 < (DELTA) tтс
ТС3. G3 < G4 < Кпр*G3
ТС3. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ УРСВ-5ХХц
//-------------------------------------------
$80,11,52,УРСВ-5ХХц
Канал 1. Превышение максимальной частоты
Канал 1. Превышение максимального расхода
Канал 1. Расход больше верхнего порога
Канал 1. Расход меньше нижнего порога
Канал 1. Нет УЗС в канале
Канал 1. Нет УЗС во 2 луче
Канал 1. Нет УЗС в 3 луче
Канал 1. Нет УЗС в 4 луче
Канал 1. Ошибка оператора в канале
Канал 1. Ошибка оператора во 2 луче
Канал 1. Ошибка оператора в 3 луче
Канал 1. Ошибка оператора в 4 луче
Канал 1. Расход больше верхней уставки
Канал 1. Расход меньше нижней уставки
Канал 1. Выполняется набор времени инерции
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 2. Превышение максимальной частоты
Канал 2. Превышение максимального расхода
Канал 2. Расход больше верхнего порога
Канал 2. Расход меньше нижнего порога
Канал 2. Нет УЗС в канале
Канал 2. Нет УЗС во 2 луче
Канал 2. Нет УЗС в 3 луче
Канал 2. Нет УЗС в 4 луче
Канал 2. Ошибка оператора в канале
Канал 2. Ошибка оператора во 2 луче
Канал 2. Ошибка оператора в 3 луче
Канал 2. Ошибка оператора в 4 луче
Канал 2. Расход больше верхней уставки
Канал 2. Расход меньше нижней уставки
Канал 2. Выполняется набор времени инерции
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 3. Превышение максимальной частоты
Канал 3. Превышение максимального расхода
Канал 3. Расход больше верхнего порога
Канал 3. Расход меньше нижнего порога
Канал 3. Нет УЗС в канале
Канал 3. Нет УЗС во 2 луче
Канал 3. Нет УЗС в 3 луче
Канал 3. Нет УЗС в 4 луче
Канал 3. Ошибка оператора в канале
Канал 3. Ошибка оператора во 2 луче
Канал 3. Ошибка оператора в 3 луче
Канал 3. Ошибка оператора в 4 луче
Канал 3. Расход больше верхней уставки
Канал 3. Расход меньше нижней уставки
Канал 3. Выполняется набор времени инерции
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 4. Превышение максимальной частоты
Канал 4. Превышение максимального расхода
Канал 4. Расход больше верхнего порога
Канал 4. Расход меньше нижнего порога
Канал 4. Нет УЗС в канале
Канал 4. Нет УЗС во 2 луче
Канал 4. Нет УЗС в 3 луче
Канал 4. Нет УЗС в 4 луче
Канал 4. Ошибка оператора в канале
Канал 4. Ошибка оператора во 2 луче
Канал 4. Ошибка оператора в 3 луче
Канал 4. Ошибка оператора в 4 луче
Канал 4. Расход больше верхней уставки
Канал 4. Расход меньше нижней уставки
Канал 4. Выполняется набор времени инерции
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Ошибка на дискретном выходе 0
Ошибка на дискретном выходе 1
Ошибка на дискретном выходе 2
Ошибка на дискретном выходе 3
Ошибка на дискретном выходе 4
Ошибка на дискретном выходе 5
Ошибка на дискретном выходе 6
Ошибка на дискретном выходе 7
Ошибка на дискретном выходе 8
Ошибка токового выхода 1 - меньше нижнего порога
Ошибка токового выхода 1 - больше верхнего порога
Ошибка токового выхода 2 - меньше нижнего порога
Ошибка токового выхода 2 - больше верхнего порога
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Отказ 0 - сбой связи с первичным измерителем
Отказ 1 - сбой часов
Отказ 2 - сбой FRAM
Отказ 3 - сбой flash
//___________________________________________
//СИГНАЛЫ modbus-МОДУЛЕЙ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА
// (например,ADAM-4051). Рассматривается восемь
// модулей по 16 входов, размещенные по адресам
// 1,2,..,8
//-------------------------------------------
$81,17,53,Модули ввода
Отсутствие связи с модулем. Адрес 1. 
Отсутствие связи с модулем. Адрес 2. 
Отсутствие связи с модулем. Адрес 3. 
Отсутствие связи с модулем. Адрес 4. 
Отсутствие связи с модулем. Адрес 5.
Отсутствие связи с модулем. Адрес 6.
Отсутствие связи с модулем. Адрес 7.
Отсутствие связи с модулем. Адрес 8.
Дискретный вход 0. Адрес 1.
Дискретный вход 1. Адрес 1.
Дискретный вход 2. Адрес 1.
Дискретный вход 3. Адрес 1.
Дискретный вход 4. Адрес 1.
Дискретный вход 5. Адрес 1.
Дискретный вход 6. Адрес 1.
Дискретный вход 7. Адрес 1.
Дискретный вход 8. Адрес 1.
Дискретный вход 9. Адрес 1.
Дискретный вход 10. Адрес 1.
Дискретный вход 11. Адрес 1.
Дискретный вход 12. Адрес 1.
Дискретный вход 13. Адрес 1.
Дискретный вход 14. Адрес 1.
Дискретный вход 15. Адрес 1.
Дискретный вход 0. Адрес 2.
Дискретный вход 1. Адрес 2.
Дискретный вход 2. Адрес 2.
Дискретный вход 3. Адрес 2.
Дискретный вход 4. Адрес 2.
Дискретный вход 5. Адрес 2.
Дискретный вход 6. Адрес 2.
Дискретный вход 7. Адрес 2.
Дискретный вход 8. Адрес 2.
Дискретный вход 9. Адрес 2.
Дискретный вход 10. Адрес 2.
Дискретный вход 11. Адрес 2.
Дискретный вход 12. Адрес 2.
Дискретный вход 13. Адрес 2.
Дискретный вход 14. Адрес 2.
Дискретный вход 15. Адрес 2.
Дискретный вход 0. Адрес 3.
Дискретный вход 1. Адрес 3.
Дискретный вход 2. Адрес 3.
Дискретный вход 3. Адрес 3.
Дискретный вход 4. Адрес 3.
Дискретный вход 5. Адрес 3.
Дискретный вход 6. Адрес 3.
Дискретный вход 7. Адрес 3.
Дискретный вход 8. Адрес 3.
Дискретный вход 9. Адрес 3.
Дискретный вход 10. Адрес 3.
Дискретный вход 11. Адрес 3.
Дискретный вход 12. Адрес 3.
Дискретный вход 13. Адрес 3.
Дискретный вход 14. Адрес 3.
Дискретный вход 15. Адрес 3.
Дискретный вход 0. Адрес 4.
Дискретный вход 1. Адрес 4.
Дискретный вход 2. Адрес 4.
Дискретный вход 3. Адрес 4.
Дискретный вход 4. Адрес 4.
Дискретный вход 5. Адрес 4.
Дискретный вход 6. Адрес 4.
Дискретный вход 7. Адрес 4.
Дискретный вход 8. Адрес 4.
Дискретный вход 9. Адрес 4.
Дискретный вход 10. Адрес 4.
Дискретный вход 11. Адрес 4.
Дискретный вход 12. Адрес 4.
Дискретный вход 13. Адрес 4.
Дискретный вход 14. Адрес 4.
Дискретный вход 15. Адрес 4.
Дискретный вход 0. Адрес 5.
Дискретный вход 1. Адрес 5.
Дискретный вход 2. Адрес 5.
Дискретный вход 3. Адрес 5.
Дискретный вход 4. Адрес 5.
Дискретный вход 5. Адрес 5.
Дискретный вход 6. Адрес 5.
Дискретный вход 7. Адрес 5.
Дискретный вход 8. Адрес 5.
Дискретный вход 9. Адрес 5.
Дискретный вход 10. Адрес 5.
Дискретный вход 11. Адрес 5.
Дискретный вход 12. Адрес 5.
Дискретный вход 13. Адрес 5.
Дискретный вход 14. Адрес 5.
Дискретный вход 15. Адрес 5.
Дискретный вход 0. Адрес 6.
Дискретный вход 1. Адрес 6.
Дискретный вход 2. Адрес 6.
Дискретный вход 3. Адрес 6.
Дискретный вход 4. Адрес 6.
Дискретный вход 5. Адрес 6.
Дискретный вход 6. Адрес 6.
Дискретный вход 7. Адрес 6.
Дискретный вход 8. Адрес 6.
Дискретный вход 9. Адрес 6.
Дискретный вход 10. Адрес 6.
Дискретный вход 11. Адрес 6.
Дискретный вход 12. Адрес 6.
Дискретный вход 13. Адрес 6.
Дискретный вход 14. Адрес 6.
Дискретный вход 15. Адрес 6.
Дискретный вход 0. Адрес 7.
Дискретный вход 1. Адрес 7.
Дискретный вход 2. Адрес 7.
Дискретный вход 3. Адрес 7.
Дискретный вход 4. Адрес 7.
Дискретный вход 5. Адрес 7.
Дискретный вход 6. Адрес 7.
Дискретный вход 7. Адрес 7.
Дискретный вход 8. Адрес 7.
Дискретный вход 9. Адрес 7.
Дискретный вход 10. Адрес 7.
Дискретный вход 11. Адрес 7.
Дискретный вход 12. Адрес 7.
Дискретный вход 13. Адрес 7.
Дискретный вход 14. Адрес 7.
Дискретный вход 15. Адрес 7.
Дискретный вход 0. Адрес 8.
Дискретный вход 1. Адрес 8.
Дискретный вход 2. Адрес 8.
Дискретный вход 3. Адрес 8.
Дискретный вход 4. Адрес 8.
Дискретный вход 5. Адрес 8.
Дискретный вход 6. Адрес 8.
Дискретный вход 7. Адрес 8.
Дискретный вход 8. Адрес 8.
Дискретный вход 9. Адрес 8.
Дискретный вход 10. Адрес 8.
Дискретный вход 11. Адрес 8.
Дискретный вход 12. Адрес 8.
Дискретный вход 13. Адрес 8.
Дискретный вход 14. Адрес 8.
Дискретный вход 15. Адрес 8.
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ УРСВ-311
//-------------------------------------------
$82,1,54,УРСВ-311
Аппаратная неисправность
Напряжение батареи ниже заданного порога
Нет УЗС
Текущий расход больше максимального
Превышение верхнего порога по расходу для выхода 1
Принижение нижнего порога по расходу для выхода 1
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ СПТ961.1_2
//-------------------------------------------
$83,4,55,СПТ961.1_2
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 1
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 2
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 3
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 4
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 5
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 6
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 7
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 8
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 9
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 10
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 11
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 12
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Нештатная ситуация(ии) по потребителю 1
Нештатная ситуация(ии) по потребителю 2
Нештатная ситуация(ии) по потребителю 3
Нештатная ситуация(ии) по потребителю 4
Нештатная ситуация(ии) по потребителю 5
Нештатная ситуация(ии) по потребителю 6
Нештатная ситуация в системном канале
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Установлен двухпозиционный выходной сигнал
Установлен двухпозиционный входной сигнал
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ УРСВ-322
//-------------------------------------------
$84,2,56,УРСВ-322
Напряжение батареи ниже заданного порога
Нет УЗС в луче
Нет УЗС в луче
Текущий расход больше максимального
Превышение верхнего порога по расходу
Ниже нижнего порога по расходу
Превышение верхнего порога по давлению
Ниже нижнего порога по давлению
Сбой датчика давления (некорректный сигнал)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ИВК-101
//-------------------------------------------
$85,16,57,ИВК-101
Канал 1. ЭР: Ошибка работы токового выхода / УР: Нет УЗС в луче 1
Канал 1. ЭР: Некорректный входной сигнал, однократная ошибка / УР: Нет УЗС в луче 2
Канал 1. ЭР: Значение КР1 некорректно / УР: Ошибка оператора в луче 1
Канал 1. ЭР: Значение КР2 некорректно / УР: Ошибка оператора в луче 2
Канал 1. ЭР: Некорректный входной сигнал, многократная ошибка / УР: Превышение максимальной частоты. F>Fmax
Канал 1. ЭР: Превышение наибольшего значения расхода/ УР: Превышение максимального расхода. Q>Qmax
Канал 1. ЭР: Нет промера опоры / УР: Превышение верхнего порога. Q>ВП
Канал 1. ЭР: Рабочий режим без инициализации / УР: Принижение нижнего порога. Q<НП
Канал 1. ЭР: Сбой связи с расходомером / УР: Превышение верхней уставки. Q>ВУ
Канал 1. УР: Принижение нижней уставки. Q<НУ
Канал 1. УР: Кратковременная потеря УЗС. Набор времени инерции
Канал 1. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 1. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 1. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 1. УР: Сбой связи с расходомером
Канал 1. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 2. ЭР: Ошибка работы токового выхода / УР: Нет УЗС в луче 1
Канал 2. ЭР: Некорректный входной сигнал, однократная ошибка / УР: Нет УЗС в луче 2
Канал 2. ЭР: Значение КР1 некорректно / УР: Ошибка оператора в луче 1
Канал 2. ЭР: Значение КР2 некорректно / УР: Ошибка оператора в луче 2
Канал 2. ЭР: Некорректный входной сигнал, многократная ошибка / УР: Превышение максимальной частоты. F>Fmax
Канал 2. ЭР: Превышение наибольшего значения расхода/ УР: Превышение максимального расхода. Q>Qmax
Канал 2. ЭР: Нет промера опоры / УР: Превышение верхнего порога. Q>ВП
Канал 2. ЭР: Рабочий режим без инициализации / УР: Принижение нижнего порога. Q<НП
Канал 2. ЭР: Сбой связи с расходомером / УР: Превышение верхней уставки. Q>ВУ
Канал 2. УР: Принижение нижней уставки. Q<НУ
Канал 2. УР: Кратковременная потеря УЗС. Набор времени инерции
Канал 2. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 2. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 2. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 2. УР: Сбой связи с расходомером
Канал 2. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 3. ЭР: Ошибка работы токового выхода / УР: Нет УЗС в луче 1
Канал 3. ЭР: Некорректный входной сигнал, однократная ошибка / УР: Нет УЗС в луче 2
Канал 3. ЭР: Значение КР1 некорректно / УР: Ошибка оператора в луче 1
Канал 3. ЭР: Значение КР2 некорректно / УР: Ошибка оператора в луче 2
Канал 3. ЭР: Некорректный входной сигнал, многократная ошибка / УР: Превышение максимальной частоты. F>Fmax
Канал 3. ЭР: Превышение наибольшего значения расхода/ УР: Превышение максимального расхода. Q>Qmax
Канал 3. ЭР: Нет промера опоры / УР: Превышение верхнего порога. Q>ВП
Канал 3. ЭР: Рабочий режим без инициализации / УР: Принижение нижнего порога. Q<НП
Канал 3. ЭР: Сбой связи с расходомером / УР: Превышение верхней уставки. Q>ВУ
Канал 3. УР: Принижение нижней уставки. Q<НУ
Канал 3. УР: Кратковременная потеря УЗС. Набор времени инерции
Канал 3. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 3. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 3. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 3. УР: Сбой связи с расходомером
Канал 3. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 4. ЭР: Ошибка работы токового выхода / УР: Нет УЗС в луче 1
Канал 4. ЭР: Некорректный входной сигнал, однократная ошибка / УР: Нет УЗС в луче 2
Канал 4. ЭР: Значение КР1 некорректно / УР: Ошибка оператора в луче 1
Канал 4. ЭР: Значение КР2 некорректно / УР: Ошибка оператора в луче 2
Канал 4. ЭР: Некорректный входной сигнал, многократная ошибка / УР: Превышение максимальной частоты. F>Fmax
Канал 4. ЭР: Превышение наибольшего значения расхода/ УР: Превышение максимального расхода. Q>Qmax
Канал 4. ЭР: Нет промера опоры / УР: Превышение верхнего порога. Q>ВП
Канал 4. ЭР: Рабочий режим без инициализации / УР: Принижение нижнего порога. Q<НП
Канал 4. ЭР: Сбой связи с расходомером / УР: Превышение верхней уставки. Q>ВУ
Канал 4. УР: Принижение нижней уставки. Q<НУ
Канал 4. УР: Кратковременная потеря УЗС. Набор времени инерции
Канал 4. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 4. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 4. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 4. УР: Сбой связи с расходомером
Канал 4. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 5. ЭР: Ошибка работы токового выхода / УР: Нет УЗС в луче 1
Канал 5. ЭР: Некорректный входной сигнал, однократная ошибка / УР: Нет УЗС в луче 2
Канал 5. ЭР: Значение КР1 некорректно / УР: Ошибка оператора в луче 1
Канал 5. ЭР: Значение КР2 некорректно / УР: Ошибка оператора в луче 2
Канал 5. ЭР: Некорректный входной сигнал, многократная ошибка / УР: Превышение максимальной частоты. F>Fmax
Канал 5. ЭР: Превышение наибольшего значения расхода/ УР: Превышение максимального расхода. Q>Qmax
Канал 5. ЭР: Нет промера опоры / УР: Превышение верхнего порога. Q>ВП
Канал 5. ЭР: Рабочий режим без инициализации / УР: Принижение нижнего порога. Q<НП
Канал 5. ЭР: Сбой связи с расходомером / УР: Превышение верхней уставки. Q>ВУ
Канал 5. УР: Принижение нижней уставки. Q<НУ
Канал 5. УР: Кратковременная потеря УЗС. Набор времени инерции
Канал 5. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 5. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 5. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 5. УР: Сбой связи с расходомером
Канал 5. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 6. ЭР: Ошибка работы токового выхода / УР: Нет УЗС в луче 1
Канал 6. ЭР: Некорректный входной сигнал, однократная ошибка / УР: Нет УЗС в луче 2
Канал 6. ЭР: Значение КР1 некорректно / УР: Ошибка оператора в луче 1
Канал 6. ЭР: Значение КР2 некорректно / УР: Ошибка оператора в луче 2
Канал 6. ЭР: Некорректный входной сигнал, многократная ошибка / УР: Превышение максимальной частоты. F>Fmax
Канал 6. ЭР: Превышение наибольшего значения расхода/ УР: Превышение максимального расхода. Q>Qmax
Канал 6. ЭР: Нет промера опоры / УР: Превышение верхнего порога. Q>ВП
Канал 6. ЭР: Рабочий режим без инициализации / УР: Принижение нижнего порога. Q<НП
Канал 6. ЭР: Сбой связи с расходомером / УР: Превышение верхней уставки. Q>ВУ
Канал 6. УР: Принижение нижней уставки. Q<НУ
Канал 6. УР: Кратковременная потеря УЗС. Набор времени инерции
Канал 6. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 6. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 6. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 6. УР: Сбой связи с расходомером
Канал 6. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 7. ЭР: Ошибка работы токового выхода / УР: Нет УЗС в луче 1
Канал 7. ЭР: Некорректный входной сигнал, однократная ошибка / УР: Нет УЗС в луче 2
Канал 7. ЭР: Значение КР1 некорректно / УР: Ошибка оператора в луче 1
Канал 7. ЭР: Значение КР2 некорректно / УР: Ошибка оператора в луче 2
Канал 7. ЭР: Некорректный входной сигнал, многократная ошибка / УР: Превышение максимальной частоты. F>Fmax
Канал 7. ЭР: Превышение наибольшего значения расхода/ УР: Превышение максимального расхода. Q>Qmax
Канал 7. ЭР: Нет промера опоры / УР: Превышение верхнего порога. Q>ВП
Канал 7. ЭР: Рабочий режим без инициализации / УР: Принижение нижнего порога. Q<НП
Канал 7. ЭР: Сбой связи с расходомером / УР: Превышение верхней уставки. Q>ВУ
Канал 7. УР: Принижение нижней уставки. Q<НУ
Канал 7. УР: Кратковременная потеря УЗС. Набор времени инерции
Канал 7. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 7. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 7. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 7. УР: Сбой связи с расходомером
Канал 7. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 8. ЭР: Ошибка работы токового выхода / УР: Нет УЗС в луче 1
Канал 8. ЭР: Некорректный входной сигнал, однократная ошибка / УР: Нет УЗС в луче 2
Канал 8. ЭР: Значение КР1 некорректно / УР: Ошибка оператора в луче 1
Канал 8. ЭР: Значение КР2 некорректно / УР: Ошибка оператора в луче 2
Канал 8. ЭР: Некорректный входной сигнал, многократная ошибка / УР: Превышение максимальной частоты. F>Fmax
Канал 8. ЭР: Превышение наибольшего значения расхода/ УР: Превышение максимального расхода. Q>Qmax
Канал 8. ЭР: Нет промера опоры / УР: Превышение верхнего порога. Q>ВП
Канал 8. ЭР: Рабочий режим без инициализации / УР: Принижение нижнего порога. Q<НП
Канал 8. ЭР: Сбой связи с расходомером / УР: Превышение верхней уставки. Q>ВУ
Канал 8. УР: Принижение нижней уставки. Q<НУ
Канал 8. УР: Кратковременная потеря УЗС. Набор времени инерции
Канал 8. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 8. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 8. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 8. УР: Сбой связи с расходомером
Канал 8. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ИВК-103
//-------------------------------------------
$86,30,58,ИВК-103
Канал 1. Ошибки работы токового выхода 
Канал 1. Некорректный входной сигнал, однократная ошибка
Канал 1. Значение КР универсального выхода №1  некорректно 
Канал 1. Значение КР универсального выхода №2  некорректно
Канал 1. Некорректный входной сигнал, многократная ошибка
Канал 1. Q > Qмакс
Канал 1. Аппаратная неисправность прибора - нет промера опоры
Канал 1. Рабочий режим без инициализации
Канал 1. Сбой связи блока ИВК-103 с расходомером
Канал 1. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 1. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 1. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 1. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 1. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 1. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 1. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 2. Ошибки работы токового выхода 
Канал 2. Некорректный входной сигнал, однократная ошибка
Канал 2. Значение КР универсального выхода №1  некорректно 
Канал 2. Значение КР универсального выхода №2  некорректно
Канал 2. Некорректный входной сигнал, многократная ошибка
Канал 2. Q > Qмакс
Канал 2. Аппаратная неисправность прибора - нет промера опоры
Канал 2. Рабочий режим без инициализации
Канал 2. Сбой связи блока ИВК-103 с расходомером
Канал 2. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 2. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 2. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 2. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 2. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 2. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 2. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 3. Ошибки работы токового выхода 
Канал 3. Некорректный входной сигнал, однократная ошибка
Канал 3. Значение КР универсального выхода №1  некорректно 
Канал 3. Значение КР универсального выхода №2  некорректно
Канал 3. Некорректный входной сигнал, многократная ошибка
Канал 3. Q > Qмакс
Канал 3. Аппаратная неисправность прибора - нет промера опоры
Канал 3. Рабочий режим без инициализации
Канал 3. Сбой связи блока ИВК-103 с расходомером
Канал 3. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 3. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 3. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 3. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 3. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 3. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 3. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 4. Ошибки работы токового выхода 
Канал 4. Некорректный входной сигнал, однократная ошибка
Канал 4. Значение КР универсального выхода №1  некорректно 
Канал 4. Значение КР универсального выхода №2  некорректно
Канал 4. Некорректный входной сигнал, многократная ошибка
Канал 4. Q > Qмакс
Канал 4. Аппаратная неисправность прибора - нет промера опоры
Канал 4. Рабочий режим без инициализации
Канал 4. Сбой связи блока ИВК-103 с расходомером
Канал 4. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 4. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 4. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 4. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 4. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 4. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 4. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 5. Ошибки работы токового выхода 
Канал 5. Некорректный входной сигнал, однократная ошибка
Канал 5. Значение КР универсального выхода №1  некорректно 
Канал 5. Значение КР универсального выхода №2  некорректно
Канал 5. Некорректный входной сигнал, многократная ошибка
Канал 5. Q > Qмакс
Канал 5. Аппаратная неисправность прибора - нет промера опоры
Канал 5. Рабочий режим без инициализации
Канал 5. Сбой связи блока ИВК-103 с расходомером
Канал 5. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 5. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 5. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 5. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 5. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 5. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 5. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 6. Ошибки работы токового выхода 
Канал 6. Некорректный входной сигнал, однократная ошибка
Канал 6. Значение КР универсального выхода №1  некорректно 
Канал 6. Значение КР универсального выхода №2  некорректно
Канал 6. Некорректный входной сигнал, многократная ошибка
Канал 6. Q > Qмакс
Канал 6. Аппаратная неисправность прибора - нет промера опоры
Канал 6. Рабочий режим без инициализации
Канал 6. Сбой связи блока ИВК-103 с расходомером
Канал 6. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 6. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 6. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 6. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 6. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 6. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 6. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 7. Ошибки работы токового выхода 
Канал 7. Некорректный входной сигнал, однократная ошибка
Канал 7. Значение КР универсального выхода №1  некорректно 
Канал 7. Значение КР универсального выхода №2  некорректно
Канал 7. Некорректный входной сигнал, многократная ошибка
Канал 7. Q > Qмакс
Канал 7. Аппаратная неисправность прибора - нет промера опоры
Канал 7. Рабочий режим без инициализации
Канал 7. Сбой связи блока ИВК-103 с расходомером
Канал 7. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 7. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 7. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 7. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 7. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 7. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 7. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 8. Ошибки работы токового выхода 
Канал 8. Некорректный входной сигнал, однократная ошибка
Канал 8. Значение КР универсального выхода №1  некорректно 
Канал 8. Значение КР универсального выхода №2  некорректно
Канал 8. Некорректный входной сигнал, многократная ошибка
Канал 8. Q > Qмакс
Канал 8. Аппаратная неисправность прибора - нет промера опоры
Канал 8. Рабочий режим без инициализации
Канал 8. Сбой связи блока ИВК-103 с расходомером
Канал 8. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 8. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 8. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 8. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 8. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 8. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 8. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 9. Ошибки работы токового выхода 
Канал 9. Некорректный входной сигнал, однократная ошибка
Канал 9. Значение КР универсального выхода №1  некорректно 
Канал 9. Значение КР универсального выхода №2  некорректно
Канал 9. Некорректный входной сигнал, многократная ошибка
Канал 9. Q > Qмакс
Канал 9. Аппаратная неисправность прибора - нет промера опоры
Канал 9. Рабочий режим без инициализации
Канал 9. Сбой связи блока ИВК-103 с расходомером
Канал 9. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 9. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 9. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 9. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 9. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 9. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 9. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 10. Ошибки работы токового выхода 
Канал 10. Некорректный входной сигнал, однократная ошибка
Канал 10. Значение КР универсального выхода №1  некорректно 
Канал 10. Значение КР универсального выхода №2  некорректно
Канал 10. Некорректный входной сигнал, многократная ошибка
Канал 10. Q > Qмакс
Канал 10. Аппаратная неисправность прибора - нет промера опоры
Канал 10. Рабочий режим без инициализации
Канал 10. Сбой связи блока ИВК-103 с расходомером
Канал 10. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 10. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 10. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 10. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 10. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 10. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 10. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 11. Ошибки работы токового выхода 
Канал 11. Некорректный входной сигнал, однократная ошибка
Канал 11. Значение КР универсального выхода №1  некорректно 
Канал 11. Значение КР универсального выхода №2  некорректно
Канал 11. Некорректный входной сигнал, многократная ошибка
Канал 11. Q > Qмакс
Канал 11. Аппаратная неисправность прибора - нет промера опоры
Канал 11. Рабочий режим без инициализации
Канал 11. Сбой связи блока ИВК-103 с расходомером
Канал 11. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 11. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 11. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 11. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 11. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 11. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 11. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 12. Ошибки работы токового выхода 
Канал 12. Некорректный входной сигнал, однократная ошибка
Канал 12. Значение КР универсального выхода №1  некорректно 
Канал 12. Значение КР универсального выхода №2  некорректно
Канал 12. Некорректный входной сигнал, многократная ошибка
Канал 12. Q > Qмакс
Канал 12. Аппаратная неисправность прибора - нет промера опоры
Канал 12. Рабочий режим без инициализации
Канал 12. Сбой связи блока ИВК-103 с расходомером
Канал 12. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 12. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 12. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 12. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 12. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 12. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 12. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 13. Ошибки работы токового выхода 
Канал 13. Некорректный входной сигнал, однократная ошибка
Канал 13. Значение КР универсального выхода №1  некорректно 
Канал 13. Значение КР универсального выхода №2  некорректно
Канал 13. Некорректный входной сигнал, многократная ошибка
Канал 13. Q > Qмакс
Канал 13. Аппаратная неисправность прибора - нет промера опоры
Канал 13. Рабочий режим без инициализации
Канал 13. Сбой связи блока ИВК-103 с расходомером
Канал 13. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 13. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 13. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 13. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 13. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 13. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 13. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 14. Ошибки работы токового выхода 
Канал 14. Некорректный входной сигнал, однократная ошибка
Канал 14. Значение КР универсального выхода №1  некорректно 
Канал 14. Значение КР универсального выхода №2  некорректно
Канал 14. Некорректный входной сигнал, многократная ошибка
Канал 14. Q > Qмакс
Канал 14. Аппаратная неисправность прибора - нет промера опоры
Канал 14. Рабочий режим без инициализации
Канал 14. Сбой связи блока ИВК-103 с расходомером
Канал 14. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 14. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 14. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 14. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 14. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 14. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 14. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 15. Ошибки работы токового выхода 
Канал 15. Некорректный входной сигнал, однократная ошибка
Канал 15. Значение КР универсального выхода №1  некорректно 
Канал 15. Значение КР универсального выхода №2  некорректно
Канал 15. Некорректный входной сигнал, многократная ошибка
Канал 15. Q > Qмакс
Канал 15. Аппаратная неисправность прибора - нет промера опоры
Канал 15. Рабочий режим без инициализации
Канал 15. Сбой связи блока ИВК-103 с расходомером
Канал 15. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 15. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 15. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 15. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 15. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 15. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 15. Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ЭСКО-Т
//-------------------------------------------
$87,3,59,ЭСКО-Т
Останов накопления интеграторов
Техническая неисправность
dt < dt мин.
G > Gmax
G < Gmin
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Ошибка при чтении из памяти
t1 не в допуске
t2 не в допуске
dt1-2 не в допуске
G1 < G1min
G1 > G1max
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
t3 не в допуске
dt2-3 не в допуске
G2 < G2min
G2 > G2max
G3 < G3min
G3 > G3max
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ЭСКО-ТМ(МТР-06)
//-------------------------------------------
$88,3,60,ЭСКО-ТМ(МТР-06)
Первый контур. G1 < G1min
Первый контур. G2 < G2min
Первый контур. G1 > G1max
Первый контур. G2 > G2max
Первый контур. dt1-2 не в допуске
Первый контур. dt2-3 не в допуске
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Первый контур. Техническая неисправность
Второй контур. G1 < G1min
Второй контур. G2 < G2min
Второй контур. G1 > G1max
Второй контур. G2 > G2max
Второй контур. dt1-2 не в допуске
Второй контур. dt2-3 не в допуске
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Второй контур. Техническая неисправность
Третий контур. G1 < G1min
Третий контур. G2 < G2min
Третий контур. G1 > G1max
Третий контур. G2 > G2max
Третий контур. dt1-2 не в допуске
Третий контур. dt2-3 не в допуске
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Третий контур. Техническая неисправность
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ТЭМ-104
//-------------------------------------------
$89,12,61,ТЭМ-104
ТС1. G1 < min 
ТС1. G2 < min
ТС1. G3 < min
ТС1. G1 > max
ТС1. G2 > max
ТС1. G3 > max
ТС1. dt1 < min
ТС1. dt2 < min
ТС1. Тех. неиспр. канала расхода 1 
ТС1. Тех. неиспр. канала расхода 2
ТС1. Тех. неиспр. канала расхода 3
ТС1. Тех. неиспр. канала температуры 1
ТС1. Тех. неиспр. канала температуры 2
ТС1. Тех. неиспр. канала температуры 3
ТС1. Тех. неиспр. канала давления 1
ТС1. Тех. неиспр. канала давления 2
ТС1. Тех. неиспр. канала давления 3
ТС1. Реверс в первом канале
ТС1. Реверс во втором канале
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС1. Выключение питания
ТС2. G1 < min 
ТС2. G2 < min
ТС2. G3 < min
ТС2. G1 > max
ТС2. G2 > max
ТС2. G3 > max
ТС2. dt1 < min
ТС2. dt2 < min
ТС2. Тех. неиспр. канала расхода 1 
ТС2. Тех. неиспр. канала расхода 2
ТС2. Тех. неиспр. канала расхода 3
ТС2. Тех. неиспр. канала температуры 1
ТС2. Тех. неиспр. канала температуры 2
ТС2. Тех. неиспр. канала температуры 3
ТС2. Тех. неиспр. канала давления 1
ТС2. Тех. неиспр. канала давления 2
ТС2. Тех. неиспр. канала давления 3
ТС2. Реверс в первом канале
ТС2. Реверс во втором канале
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС2. Выключение питания
ТС3. G1 < min 
ТС3. G2 < min
ТС3. G3 < min
ТС3. G1 > max
ТС3. G2 > max
ТС3. G3 > max
ТС3. dt1 < min
ТС3. dt2 < min
ТС3. Тех. неиспр. канала расхода 1 
ТС3. Тех. неиспр. канала расхода 2
ТС3. Тех. неиспр. канала расхода 3
ТС3. Тех. неиспр. канала температуры 1
ТС3. Тех. неиспр. канала температуры 2
ТС3. Тех. неиспр. канала температуры 3
ТС3. Тех. неиспр. канала давления 1
ТС3. Тех. неиспр. канала давления 2
ТС3. Тех. неиспр. канала давления 3
ТС3. Реверс в первом канале
ТС3. Реверс во втором канале
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС3. Выключение питания
ТС4. G1 < min 
ТС4. G2 < min
ТС4. G3 < min
ТС4. G1 > max
ТС4. G2 > max
ТС4. G3 > max
ТС4. dt1 < min
ТС4. dt2 < min
ТС4. Тех. неиспр. канала расхода 1 
ТС4. Тех. неиспр. канала расхода 2
ТС4. Тех. неиспр. канала расхода 3
ТС4. Тех. неиспр. канала температуры 1
ТС4. Тех. неиспр. канала температуры 2
ТС4. Тех. неиспр. канала температуры 3
ТС4. Тех. неиспр. канала давления 1
ТС4. Тех. неиспр. канала давления 2
ТС4. Тех. неиспр. канала давления 3
ТС4. Реверс в первом канале
ТС4. Реверс во втором канале
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС4. Выключение питания
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ТСРВ-025
//-------------------------------------------
$91,11,63,ТСРВ-025
Отказ питания
ТР1. Q>Qвн
ТР1. Qотс<Q<Qнн
ТР1. Q<Qотс
ТР1. Отказ ПР
ТР1. Отказ ПТ
ТР1. Отказ ПД
ТР2. Q>Qвн
ТР2. Qотс<Q<Qнн
ТР2. Q<Qотс
ТР2. Отказ ПР
ТР2. Отказ ПТ
ТР2. Отказ ПД
ТР3. Q>Qвн
ТР3. Qотс<Q<Qнн
ТР3. Q<Qотс
ТР3. Отказ ПР
ТР3. Отказ ПТ
ТР3. Отказ ПД
ТР4. Q>Qвн
ТР4. Qотс<Q<Qнн
ТР4. Q<Qотс
ТР4. Отказ ПР
ТР4. Отказ ПТ
ТР4. Отказ ПД
ТР5. Q>Qвн
ТР5. Qотс<Q<Qнн
ТР5. Q<Qотс
ТР5. Отказ ПР
ТР5. Отказ ПТ
ТР5. Отказ ПД
ТР6. Q>Qвн
ТР6. Qотс<Q<Qнн
ТР6. Q<Qотс
ТР6. Отказ ПР
ТР6. Отказ ПТ
ТР6. Отказ ПД
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
 G2>КпрG1
 G4>КпрG3
 G6>КпрG5
 t1-t2 < delta t
 t3-t4 < delta t
 t5-t6 < delta t
 G1/Кпр < G2 < КпрG1
 G3/Кпр < G4 < КпрG3
 G5/Кпр < G6 < КпрG5
ТР1. t<tнн или t>tвн
ТР2. t<tнн или t>tвн
ТР3. t<tнн или t>tвн
ТР4. t<tнн или t>tвн
ТР5. t<tнн или t>tвн
ТР6. t<tнн или t>tвн
ТР1. P<Pнн или P>Pвн	
ТР2. P<Pнн или P>Pвн	
ТР3. P<Pнн или P>Pвн	
ТР4. P<Pнн или P>Pвн	
ТР5. P<Pнн или P>Pвн	
ТР6. P<Pнн или P>Pвн	
ТР1. Q<Qнн или Q>Qвн
ТР2. Q<Qнн или Q>Qвн
ТР3. Q<Qнн или Q>Qвн
ТР4. Q<Qнн или Q>Qвн
ТР5. Q<Qнн или Q>Qвн
ТР6. Q<Qнн или Q>Qвн
ТР1. G<Gнн или G>Gвн
ТР2. G<Gнн или G>Gвн
ТР3. G<Gнн или G>Gвн
ТР4. G<Gнн или G>Gвн
ТР5. G<Gнн или G>Gвн
ТР6. G<Gнн или G>Gвн
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ТСРВ-024М Плюс
//-------------------------------------------
$92,12,64,ТСРВ-024М Плюс
ТС1. Сбой по питанию (отказ ЭП)
ТС1. ТР1. Расход больше верхнего предела
ТС1. ТР1. Расход меньше нижнего предела
ТС1. ТР1. Расход меньше или равен отсечке
ТС1. ТР1. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС1. ТР1. Отказ датчика температуры
ТС1. ТР1. Отказ датчика давления
ТС1. ТР2. Расход больше верхнего предела
ТС1. ТР2. Расход меньше нижнего предела
ТС1. ТР2. Расход меньше или равен отсечке
ТС1. ТР2. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС1. ТР2. Отказ датчика температуры
ТС1. ТР2. Отказ датчика давления
ТС1. ТР3. Расход больше верхнего предела
ТС1. ТР3. Расход меньше нижнего предела
ТС1. ТР3. Расход меньше или равен отсечке
ТС1. ТР3. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС1. ТР3. Отказ датчика температуры
ТС1. ТР3. Отказ датчика давления
ТС1. ТР4. Расход больше верхнего предела
ТС1. ТР4. Расход меньше нижнего предела
ТС1. ТР4. Расход меньше или равен отсечке
ТС1. ТР4. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС1. ТР4. Отказ датчика температуры
ТС1. ТР4. Отказ датчика давления
ТС1. G2 > Кпр*G1
ТС1. t1 - t2 < (DELTA) tтс
ТС1. G1 < G2 < Кпр*G1
ТС1. G4 > Кпр*G3
ТС1. t3 - t4 < (DELTA) tтс
ТС1. G3 < G4 < Кпр*G3
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС2. Сбой по питанию (отказ ЭП)
ТС2. ТР1. Расход больше верхнего предела
ТС2. ТР1. Расход меньше нижнего предела
ТС2. ТР1. Расход меньше или равен отсечке
ТС2. ТР1. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС2. ТР1. Отказ датчика температуры
ТС2. ТР1. Отказ датчика давления
ТС2. ТР2. Расход больше верхнего предела
ТС2. ТР2. Расход меньше нижнего предела
ТС2. ТР2. Расход меньше или равен отсечке
ТС2. ТР2. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС2. ТР2. Отказ датчика температуры
ТС2. ТР2. Отказ датчика давления
ТС2. ТР3. Расход больше верхнего предела
ТС2. ТР3. Расход меньше нижнего предела
ТС2. ТР3. Расход меньше или равен отсечке
ТС2. ТР3. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС2. ТР3. Отказ датчика температуры
ТС2. ТР3. Отказ датчика давления
ТС2. ТР4. Расход больше верхнего предела
ТС2. ТР4. Расход меньше нижнего предела
ТС2. ТР4. Расход меньше или равен отсечке
ТС2. ТР4. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС2. ТР4. Отказ датчика температуры
ТС2. ТР4. Отказ датчика давления
ТС2. G2 > Кпр*G1
ТС2. t1 - t2 < (DELTA) tтс
ТС2. G1 < G2 < Кпр*G1
ТС2. G4 > Кпр*G3
ТС2. t3 - t4 < (DELTA) tтс
ТС2. G3 < G4 < Кпр*G3
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС3. Сбой по питанию (отказ ЭП)
ТС3. ТР1. Расход больше верхнего предела
ТС3. ТР1. Расход меньше нижнего предела
ТС3. ТР1. Расход меньше или равен отсечке
ТС3. ТР1. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС3. ТР1. Отказ датчика температуры
ТС3. ТР1. Отказ датчика давления
ТС3. ТР2. Расход больше верхнего предела
ТС3. ТР2. Расход меньше нижнего предела
ТС3. ТР2. Расход меньше или равен отсечке
ТС3. ТР2. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС3. ТР2. Отказ датчика температуры
ТС3. ТР2. Отказ датчика давления
ТС3. ТР3. Расход больше верхнего предела
ТС3. ТР3. Расход меньше нижнего предела
ТС3. ТР3. Расход меньше или равен отсечке
ТС3. ТР3. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС3. ТР3. Отказ датчика температуры
ТС3. ТР3. Отказ датчика давления
ТС3. ТР4. Расход больше верхнего предела
ТС3. ТР4. Расход меньше нижнего предела
ТС3. ТР4. Расход меньше или равен отсечке
ТС3. ТР4. Ошибка на линии импульсов объема (отказ ПР)
ТС3. ТР4. Отказ датчика температуры
ТС3. ТР4. Отказ датчика давления
ТС3. G2 > Кпр*G1
ТС3. t1 - t2 < (DELTA) tтс
ТС3. G1 < G2 < Кпр*G1
ТС3. G4 > Кпр*G3
ТС3. t3 - t4 < (DELTA) tтс
ТС3. G3 < G4 < Кпр*G3
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ТВ-7 "Термотроник"
//-------------------------------------------
$93,11,65,ТВ-7
ТР1. t < min
ТР1. t > max
ТР1. Неисправность датчика t
ТР1. P < min
ТР1. P > max
ТР1. V < min
ТР1. V > max
ТР1. Неисправность или отсутствие питания ВС
ТР2. t < min
ТР2. t > max
ТР2. Неисправность датчика t
ТР2. P < min
ТР2. P > max
ТР2. V < min
ТР2. V > max
ТР2. Неисправность или отсутствие питания ВС
ТР3. t < min
ТР3. t > max
ТР3. Неисправность датчика t
ТР3. P < min
ТР3. P > max
ТР3. V < min
ТР3. V > max
ТР3. Неисправность или отсутствие питания ВС
ТР4. t < min
ТР4. t > max
ТР4. Неисправность датчика t
ТР4. P < min
ТР4. P > max
ТР4. V < min
ТР4. V > max
ТР4. Неисправность или отсутствие питания ВС
ТР5. t < min
ТР5. t > max
ТР5. Неисправность датчика t
ТР5. P < min
ТР5. P > max
ТР5. V < min
ТР5. V > max
ТР5. Неисправность или отсутствие питания ВС
ТР6. t < min
ТР6. t > max
ТР6. Неисправность датчика t
ТР6. P < min
ТР6. P > max
ТР6. V < min
ТР6. V > max
ТР6. Неисправность или отсутствие питания ВС
ТВ1. НС по dt
ТВ1. НС по dM
ТВ1. НС по Qтв
ТВ1. tх < min
ТВ1. tх > max
ТВ1. Неисправность датчика tх
ТВ1. tнв < min
ТВ1. tнв > max;
ТВ1. Неисправность датчика tнв
ТВ1. НС по Q12
ТВ1. НС по Qг
ТВ1. Px < min
ТВ1. Px > max
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2. НС по dt
ТВ2. НС по dM
ТВ2. НС по Qтв
ТВ2. tх < min
ТВ2. tх > max
ТВ2. Неисправность датчика tх
ТВ2. tнв < min
ТВ2. tнв > max;
ТВ2. Неисправность датчика tнв
ТВ2. НС по Q12
ТВ2. НС по Qг
ТВ2. Px < min
ТВ2. Px > max
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
НС по ДП < min
НС по ДП > max
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ИВК-ТЭР
//-------------------------------------------
$97,2,69,ИВК-ТЭР
Ошибки работы токового выхода 
Некорректный входной сигнал, однократная ошибка
Значение КР универсального выхода №1  некорректно 
Значение КР универсального выхода №2  некорректно
Некорректный входной сигнал, многократная ошибка
Q > Qмакс
Аппаратная неисправность прибора - нет промера опоры
Рабочий режим без инициализации
Пустая труба
Сопротивление вне диапазона
Расход вне диапазона
Q < Qmin
Q > Qmax
Зашкал усиления
Перегрев
Сбой связи с ТЭР
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ИВК-ТЭР-Профи
//-------------------------------------------
$98,2,70,ИВК-ТЭР-Профи
Ошибки работы токового выхода 
Некорректный входной сигнал, однократная ошибка
Значение КР универсального выхода №1  некорректно 
Значение КР универсального выхода №2  некорректно
Некорректный входной сигнал, многократная ошибка
Q > Qмакс
Аппаратная неисправность прибора - нет промера опоры
Рабочий режим без инициализации
Пустая труба
Сопротивление вне диапазона
Расход вне диапазона
Q < Qmin
Q > Qmax
Зашкал усиления
Перегрев
Сбой связи с ТЭР
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ Эксперт-9хх
//-------------------------------------------
$99,2,71,ИВК-ТЭР-Профи
Q > Qмакс
Значение КР универсального выхода №1  некорректно
Значение КР универсального выхода №2  некорректно
Токовый выход - нарушение границ максимальной или минимальной уставки
Нижняя уставка
Верхняя уставка
Пустая труба
Переполнение журнала
Отсутствие индикатора
Ошибка промера опоры
Сброс настроек
Некорректный входной сигнал
Неисправность памяти
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ Взлет РО-2М
//-------------------------------------------
$103,5,72,Взлет РО-2М
Авария насоса отопления 1
Авария насоса отопления 2
Авария насоса ГВС 1
Авария насоса ГВС 2
Падение давления в системе отопления
Падение давления в системе ГВС
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС – режим ограничения (по максимуму) температуры возвращаемой в тепловую сеть. 
QТСmax - режим ограничения максимального (договорного) расхода теплоносителя из тепловой сети.
QТСmin - режим ограничения минимального расхода теплоносителя из тепловой сети.
Режим регулирования температуры отопления по разности температуры подачи и «обратки».
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Положительное отклонение температуры подачи отопления
Отрицательное отклонение температуры подачи отопления
Положительное отклонение температуры «обратки» отопления
Отрицательное отклонение температуры «обратки» отопления
Положительное отклонение температуры ГВС
Отрицательное отклонение температуры ГВС
Положительное отклонение циркуляции ГВС
Отрицательное  отклонение циркуляции ГВС
Сбой датчика температуры наружного воздуха.
Сбой датчика температуры воздуха внутри помещения
Сбой датчика температуры подачи отопления
Сбой датчика температуры «обратки» отопления
Сбой датчика Датчик температуры подачи ГВС
Сбой датчика температуры «обратки» тепловой сети
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Предохранитель 1 в состоянии "авария"
Предохранитель 2 в состоянии "авария"
Предохранитель 3 в состоянии "авария"
Предохранитель 4 в состоянии "авария"
Предохранитель 5 в состоянии "авария"
Предохранитель 6 в состоянии "авария"
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ Взлет ПРОФИ М
//-------------------------------------------
$104,3,73,Взлет ПРОФИ М
Аппаратная неисправность прибора - нет промера опоры
Рабочий режим без инициализации
Некорректный входной сигнал
Резервная строка
Резервная строка
Резервная строка
Резервная строка
Резервная строка
Сбой энергонезависимой памяти
Резервная строка
Резервная строка
Резервная строка
Резервная строка
Резервная строка
Резервная строка
Резервная строка
Q > Qмакс
Значение КР универсального выхода №1  некорректно
Значение КР универсального выхода №2  некорректно
Токовый выход
Расход ниже пользовательской границы
Расход выше пользовательской границы
Пустая труба
Переполнение настроечного журнала
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ Взлет ЛАЙТ М
//-------------------------------------------
$105,2,74,Взлет ЛАЙТ М
Пустая труба
Ошибка памяти
Значение КР универсального выхода №1  некорректно
Значение КР универсального выхода №2  некорректно
Некорректный входной сигнад, устойчивый зашкал
Q > Qмакс
Аппаратная неисправность прибора – некорректная опора
Рабочий режим без инициализации
Напряжение питания ниже допустимого
Резервная строка
Резервная строка
Резервная строка
Резервная строка
Резервная строка
Резервная строка
Резервная строка
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ Multical 602
//-------------------------------------------
$106,2,75,Multical 602
Утечка в системе отопления.
Разрыв трубопровода системы отопления
Расходомер V2. Ошибка связи, слабый сигнал, или неправильное направление потока
Расходомер V1. Неправильная цена импульса
Расходомер V1. Слишком слабый сигнал (воздух)
Расходомер V2. Слишком слабый сигнал (воздух)
Расходомер V1. Неправильное направление потока
Расходомер V2. Неправильное направление потока
Питание отключалось
Резервная строка
Датчик температуры Т2 за пределами измерительного диапазона
Датчик температуры Т1 за пределами измерительного диапазона
Расходомер V1. Ошибка связи, слабый сигнал, или неправильное направление потока
Датчик температуры Т3 за пределами измерительного диапазона
Утечка в системе ХВС
Расходомер V2. Неправильная цена импульса
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ АПЗ ТС-11
//-------------------------------------------
$107, 20, 76, АПЗ ТС-11
Канал 1 - Замыкание в t (< min)
Канал 1 - Обрыв в t (>= max)
Канал 1 - Давление < min
Канал 1 - Давление > max
Канал 1 - Отказ датчика расхода
Канал 1 - Расход < min
Канал 1 - Расход > max
Канал 1 - Нет связи с каналом
Канал 1 - Отключение питания
Канал 1 - Отсутствие датчика давления
Канал 1 - ti < tj
Канал 1 - Q < 0
Канал 2 - Замыкание в t (< min)
Канал 2 - Обрыв в t (>= max)
Канал 2 - Давление < min
Канал 2 - Давление > max
Канал 2 - Отказ датчика расхода
Канал 2 - Расход < min
Канал 2 - Расход > max
Канал 2 - Нет связи с каналом
Канал 2 - Отключение питания
Канал 2 - Отсутствие датчика давления
Канал 2 - ti < tj
Канал 2 - Q < 0
Канал 3 - Замыкание в t (< min)
Канал 3 - Обрыв в t (>= max)
Канал 3 - Давление < min
Канал 3 - Давление > max
Канал 3 - Отказ датчика расхода
Канал 3 - Расход < min
Канал 3 - Расход > max
Канал 3 - Нет связи с каналом
Канал 3 - Отключение питания
Канал 3 - Отсутствие датчика давления
Канал 3 - ti < tj
Канал 3 - Q < 0
Канал 4 - Замыкание в t (< min)
Канал 4 - Обрыв в t (>= max)
Канал 4 - Давление < min
Канал 4 - Давление > max
Канал 4 - Отказ датчика расхода
Канал 4 - Расход < min
Канал 4 - Расход > max
Канал 4 - Нет связи с каналом
Канал 4 - Отключение питания
Канал 4 - Отсутствие датчика давления
Канал 4 - ti < tj
Канал 4 - Q < 0
Канал 5 - Замыкание в t (< min)
Канал 5 - Обрыв в t (>= max)
Канал 5 - Давление < min
Канал 5 - Давление > max
Канал 5 - Отказ датчика расхода
Канал 5 - Расход < min
Канал 5 - Расход > max
Канал 5 - Нет связи с каналом
Канал 5 - Отключение питания
Канал 5 - Отсутствие датчика давления
Канал 5 - ti < tj
Канал 5 - Q < 0
Канал 6 - Замыкание в t (< min)
Канал 6 - Обрыв в t (>= max)
Канал 6 - Давление < min
Канал 6 - Давление > max
Канал 6 - Отказ датчика расхода
Канал 6 - Расход < min
Канал 6 - Расход > max
Канал 6 - Нет связи с каналом
Канал 6 - Отключение питания
Канал 6 - Отсутствие датчика давления
Канал 6 - ti < tj
Канал 6 - Q < 0
Канал 7 - Замыкание в t (< min)
Канал 7 - Обрыв в t (>= max)
Канал 7 - Давление < min
Канал 7 - Давление > max
Канал 7 - Резервная строка
Канал 7 - Резервная строка
Канал 7 - Резервная строка
Канал 7 - Нет связи с каналом
Канал 7 - Отключение питания
Канал 7 - Отсутствие датчика давления
Канал 7 - ti < tj
Канал 7 - Q < 0
Канал 8 - Замыкание в t (< min)
Канал 8 - Обрыв в t (>= max)
Канал 8 - Давление < min
Канал 8 - Давление > max
Канал 8 - Резервная строка
Канал 8 - Резервная строка
Канал 8 - Резервная строка
Канал 8 - Нет связи с каналом
Канал 8 - Отключение питания
Канал 8 - Отсутствие датчика давления
Канал 8 - ti < tj
Канал 8 - Q < 0
Канал 1 - S - нет связи с каналом
Канал 1 - R - "авария" датчика расхода
Канал 1 - T - датчик температуры неисправен
Канал 1 - D - датчик давления неисправен
Канал 1 - "колокольчик" - Q < 0
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 2 - S - нет связи с каналом
Канал 2 - R - "авария" датчика расхода
Канал 2 - T - датчик температуры неисправен
Канал 2 - D - датчик давления неисправен
Канал 2 - "колокольчик" - Q < 0
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 3 - S - нет связи с каналом
Канал 3 - R - "авария" датчика расхода
Канал 3 - T - датчик температуры неисправен
Канал 3 - D - датчик давления неисправен
Канал 3 - "колокольчик" - Q < 0
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 4 - S - нет связи с каналом
Канал 4 - R - "авария" датчика расхода
Канал 4 - T - датчик температуры неисправен
Канал 4 - D - датчик давления неисправен
Канал 4 - "колокольчик" - Q < 0
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 5 - S - нет связи с каналом
Канал 5 - R - "авария" датчика расхода
Канал 5 - T - датчик температуры неисправен
Канал 5 - D - датчик давления неисправен
Канал 5 - "колокольчик" - Q < 0
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 6 - S - нет связи с каналом
Канал 6 - R - "авария" датчика расхода
Канал 6 - T - датчик температуры неисправен
Канал 6 - D - датчик давления неисправен
Канал 6 - "колокольчик" - Q < 0
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 7 - S - нет связи с каналом
Канал 7 - R - "авария" датчика расхода
Канал 7 - T - датчик температуры неисправен
Канал 7 - D - датчик давления неисправен
Канал 7 - "колокольчик" - Q < 0
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Канал 8 - S - нет связи с каналом
Канал 8 - R - "авария" датчика расхода
Канал 8 - T - датчик температуры неисправен
Канал 8 - D - датчик давления неисправен
Канал 8 - "колокольчик" - Q < 0
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ Взлет ИВК-102П
//-------------------------------------------
$108,2,77,Взлет ИВК-102П
Отсутствие питания ПР1
Превышение частоты ПР1
Отсутствие питания ПР2
Превышение частоты ПР2
QV1 больше максимума
QV1 меньше минимума
QV2 больше максимума
QV2 меньше минимума
P больше максимума для вых.1
P меньше минимума для вых.1
P больше максимума для вых.2
P меньше минимума для вых.2
Отсутствие внешнего питания
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ Взлет ТСРВ-042
//-------------------------------------------
$109,20,78,Взлет ТСРВ-042
ТС1 g2>Кпр*g1
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС1 t1-t2<?t
ТС1 g1>g1вп
ТС1 g1<g1нп
ТС1 g2>g2вп
ТС1 g2<g2нп
ТС1 t3-t4<?t
ТС1 g3>g3вп
ТС1 g3<g3нп
ТС1 g4>g4вп
ТС1 g4<g4нп
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС2 g2>Кпр*g1
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС2 t1-t2<?t
ТС2 g1>g1вп
ТС2 g1<g1нп
ТС2 g2>g2вп
ТС2 g2<g2нп
ТС2 t3-t4<?t
ТС2 g3>g3вп
ТС2 g3<g3нп
ТС2 g4>g4вп
ТС2 g4<g4нп
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС1 отказ питания
ТС1 Кан1 u>uвн
ТС1 Кан1 u<uнн
ТС1 Кан1 Отказ ПР
ТС1 Кан1 Отказ ПТ
ТС1 Кан1 Отказ ПД
ТС1 Кан2 u>uвн
ТС1 Кан2 u<uнн
ТС1 Кан2 Отказ ПР
ТС1 Кан2 Отказ ПТ
ТС1 Кан2 Отказ ПД
ТС1 Кан3 u>uвн
ТС1 Кан3 u<uнн
ТС1 Кан3 Отказ ПР
ТС1 Кан3 Отказ ПТ
ТС1 Кан3 Отказ ПД
ТС1 Кан4 u>uвн
ТС1 Кан4 u<uнн
ТС1 Кан4 Отказ ПР
ТС1 Кан4 Отказ ПТ
ТС1 Кан4 Отказ ПД
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС2 отказ питания
ТС2 Кан1 u>uвн
ТС2 Кан1 u<uнн
ТС2 Кан1 Отказ ПР
ТС2 Кан1 Отказ ПТ
ТС2 Кан1 Отказ ПД
ТС2 Кан2 u>uвн
ТС2 Кан2 u<uнн
ТС2 Кан2 Отказ ПР
ТС2 Кан2 Отказ ПТ
ТС2 Кан2 Отказ ПД
ТС2 Кан3 u>uвн
ТС2 Кан3 u<uнн
ТС2 Кан3 Отказ ПР
ТС2 Кан3 Отказ ПТ
ТС2 Кан3 Отказ ПД
ТС2 Кан4 u>uвн
ТС2 Кан4 u<uнн
ТС2 Кан4 Отказ ПР
ТС2 Кан4 Отказ ПТ
ТС2 Кан4 Отказ ПД
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС1 Останов счета по СО
ТС1 Переход на договор по СО
ТС1 Останов счета по ГВС
ТС1 Переход на договор по ГВС
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС1 Балансировка масс
ТС1 Останов счета утечек
ТС1 Отказ канала холодной воды по температуре
ТС1 Отказ канала холодной воды по давлению
ТС1 Отказ канала холодной воды по расходу
ТС1 Отказ датчика температуры наружного воздуха
ТС1 Отказ канала подпитки
ТС1 Отказ контрольного расходомера
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС1 Сигнализация 1
ТС1 Сигнализация 2
ТС1 Сигнализация 3
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС1 пустая труба в датчике 1
ТС1 пустая труба в датчике 2
ТС1 пустая труба в датчике 3
ТС1 пустая труба в датчике 4
ТС1 Работа от батареи
ТС1 Батарея разряжена
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС1 Флаг летнего режима
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС2 Останов счета по СО
ТС2 Переход на договор по СО
ТС2 Останов счета по ГВС
ТС2 Переход на договор по ГВС
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС2 Балансировка масс
ТС2 Останов счета утечек
ТС2 Отказ канала холодной воды по температуре
ТС2 Отказ канала холодной воды по давлению
ТС2 Отказ канала холодной воды по расходу
ТС2 Отказ датчика температуры наружного воздуха
ТС2 Отказ канала подпитки
ТС2 Отказ контрольного расходомера
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС2 Сигнализация 1
ТС2 Сигнализация 2
ТС2 Сигнализация 3
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС2 пустая труба в датчике 1
ТС2 пустая труба в датчике 2
ТС2 пустая труба в датчике 3
ТС2 пустая труба в датчике 4
ТС2 Работа от батареи
ТС2 Батарея разряжена
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТС2 Флаг летнего режима
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ЭУ20М
//-------------------------------------------
$110,2,79,ЭУ20М
EEPROM не отвечает
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Ошибка CRC при чтении сохраненной энергии
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Сбой часов реального времени
Напряжение батарейки часов меньше 2,7В 
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ АСПД-050
//-------------------------------------------
$111,2,80,АСПД-050
Ошибка времени
Подключение к серверу по внешнему логическому сигналу (Alarm)
Подключение к серверу по внешнему логическому сигналу (XP5)
Предыдущая попытка подключения к серверу не удалась
Напряжение питания блока СПД ниже нормы
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ РБП
//-------------------------------------------
$112,4,81,РБП
Отсутствие питания
Нет сигнала в канале уровня
Нет датчика в КУ
Нет термокоррекции (термомодуль не работает)
Не найден репер
Некорректный уровень по результатам измерений
F>Fмакс
I>Iмакс
I<Iмин
Q<Qнн
Q<Qнк
Q>Qвн
Q>Qвк
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Уровень меньше установленного минимального уровня для КС
Нет сигнала от датчика скорости
Остановка потока - найден. частота в спектре ниже устан. Fмин
Обратное направление потока (Fмин > Fмакс)
Отсутствие термокоррекции скорости звука в воде
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Отказ 0 - сбой связи с первичным измерителем
Отказ 1 - сбой часов
Отказ 2 - сбой FRAM
Отказ 3 - сбой flash
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ СПТ942 (ТВ1+ТВ2)
//-------------------------------------------
$113,6,82,СПТ942
ТВ1.Разряд батареи (напряжение батареи меньше 3,2В)
ТВ1.Перегрузка по цепям ВС или ПД (ток превышает 10мА)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Параметр Р1 по вводу вне диапазона (0-1,1ВП1)
ТВ1.Параметр Р2 по вводу вне диапазона (0-1,1ВП2)
ТВ1.Параметр t1 по вводу вне диапазона (0-176)^C
ТВ1.Параметр t2 по вводу вне диапазона (0-176)^C
ТВ1.Расход через ВС1 превышает значение верхней уставки (G1>Gв1)
ТВ1.Ненулевой расход через ВС1 меньше нижней уставки (0<G1<Gн1)
ТВ1.Расход через ВС2 превышает значение верхней уставки (G2>Gв2)
ТВ1.Ненулевой расход через ВС2 меньше нижней уставки (0<G2<Gн2)
ТВ1.Расход через ВС3 превышает значение верхней уставки (G3>Gв3)
ТВ1.Ненулевой расход через ВС3 меньше нижней уставки (0<G3<Gн3)
ТВ1.Часовая масса М3 меньше минус 4% от массы подающего трубопровода М1ч
ТВ1.Отрицательное значение часового тепла (Qч<0)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ1.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Разряд батареи (напряжение батареи меньше 3,2В)
ТВ2.Перегрузка по цепям ВС или ПД (ток превышает 10мА)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Параметр Р1 по вводу вне диапазона (0-1,1ВП1)
ТВ2.Параметр Р2 по вводу вне диапазона (0-1,1ВП2)
ТВ2.Параметр t1 по вводу вне диапазона (0-176)^C
ТВ2.Параметр t2 по вводу вне диапазона (0-176)^C
ТВ2.Расход через ВС1 превышает значение верхней уставки (G1>Gв1)
ТВ2.Ненулевой расход через ВС1 меньше нижней уставки (0<G1<Gн1)
ТВ2.Расход через ВС2 превышает значение верхней уставки (G2>Gв2)
ТВ2.Ненулевой расход через ВС2 меньше нижней уставки (0<G2<Gн2)
ТВ2.Расход через ВС3 превышает значение верхней уставки (G3>Gв3)
ТВ2.Ненулевой расход через ВС3 меньше нижней уставки (0<G3<Gн3)
ТВ2.Часовая масса М3 меньше минус 4% от массы подающего трубопровода М1ч
ТВ2.Отрицательное значение часового тепла (Qч<0)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ТВ2.Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ СПТ941.20
//-------------------------------------------
$114,16,83,СПТ941.20
ДС.Разряд батареи (напряжение батареи меньше 3,2В)
ДС.Отсутствие напряжения на разъеме X1 тепловычислителя
ДС.Изменение сигнала на дискретном входе X4
ДС.Изменение сигнала на дискретном входе X11
ДС.Параметр tх вне диапазона 0…176 C
ДС.Параметр t4 вне диапазона -50…176 C
ДС.Параметр Pх вне диапазона 0…1,03*ВП3
ДС.Параметр P4 вне диапазона 0…1,03*ВП3
ДС.Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1…УВ1
ДС.Значение контролируемого параметра, определяемого КУ2 вне диапазона УН2…УВ2
ДС.Значение контролируемого параметра, определяемого КУ3 вне диапазона УН3…УВ3
ДС.Значение контролируемого параметра, определяемого КУ4 вне диапазона УН4…УВ4
ДС.Значение контролируемого параметра, определяемого КУ5 вне диапазона УН5…УВ5.
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ДС.Параметр P1 вне диапазона 0…1,03*ВП1
ДС.Параметр P2 вне диапазона 0…1,03*ВП2
ДС.Параметр P3 вне диапазона 0…1,03*ВП3
ДС.Параметр t1 вне диапазона 0…176 C
ДС.Параметр t2 вне диапазона 0…176 C
ДС.Параметр t3 вне диапазона 0…176 С
ДС.Расход через ВС1 выше верхнего предела диапазона измерений (G1>Gв1)
ДС.Ненулевой расход через ВС1 ниже нижнего предела диапазона измерений (0<G1<Gн1)
ДС.Ненулевой расход через ВС1 ниже значения отсечки самохода (0<G1<Gотс1)
ДС.Расход через ВС2 выше верхнего предела диапазона измерений (G2>Gв2)
ДС.Ненулевой расход через ВС2 ниже нижнего предела диапазона (0<G2<Gн2)
ДС.Ненулевой расход через ВС2 ниже значения отсечки самохода (0<G2<Gотс2)
ДС.Расход через ВС3 выше верхнего предела диапазона измерений (G3>Gв3)
ДС.Ненулевой расход через ВС3 ниже нижнего предела диапазона (0<G3<Gн3)
ДС.Ненулевой расход через ВС3 ниже значения отсечки самохода (0<G3<Gотс3)
ДС.Диагностика отрицательного значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч)
ДС.Значение разности часовых масс (М1ч–М2ч) находится в пределах (-НМ)*М1ч <(М1ч–М2ч)< 0
ДС.Значение разности часовых масс (М1ч–М2ч) находится в пределах 0<(М1ч–М2ч)< НМ*М1ч
ДС.Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0)
ДС.Некорректное задание температурного графика
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ДС.Текущее значение температуры по обратному трубопроводу выше чем значение температуры по графику
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
НС.Разряд батареи (напряжение батареи меньше 3,2В)
НС.Отсутствие напряжения на разъеме X1 тепловычислителя
НС.Изменение сигнала на дискретном входе X4
НС.Изменение сигнала на дискретном входе X11
НС.Параметр tх вне диапазона 0…176 C
НС.Параметр t4 вне диапазона -50…176 C
НС.Параметр Pх вне диапазона 0…1,03*ВП3
НС.Параметр P4 вне диапазона 0…1,03*ВП3
НС.Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1…УВ1
НС.Значение контролируемого параметра, определяемого КУ2 вне диапазона УН2…УВ2
НС.Значение контролируемого параметра, определяемого КУ3 вне диапазона УН3…УВ3
НС.Значение контролируемого параметра, определяемого КУ4 вне диапазона УН4…УВ4
НС.Значение контролируемого параметра, определяемого КУ5 вне диапазона УН5…УВ5.
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
НС.Параметр P1 вне диапазона 0…1,03*ВП1
НС.Параметр P2 вне диапазона 0…1,03*ВП2
НС.Параметр P3 вне диапазона 0…1,03*ВП3
НС.Параметр t1 вне диапазона 0…176 C
НС.Параметр t2 вне диапазона 0…176 C
НС.Параметр t3 вне диапазона 0…176 С
НС.Расход через ВС1 выше верхнего предела диапазона измерений (G1>Gв1)
НС.Ненулевой расход через ВС1 ниже нижнего предела диапазона измерений (0<G1<Gн1)
НС.Ненулевой расход через ВС1 ниже значения отсечки самохода (0<G1<Gотс1)
НС.Расход через ВС2 выше верхнего предела диапазона измерений (G2>Gв2)
НС.Ненулевой расход через ВС2 ниже нижнего предела диапазона (0<G2<Gн2)
НС.Ненулевой расход через ВС2 ниже значения отсечки самохода (0<G2<Gотс2)
НС.Расход через ВС3 выше верхнего предела диапазона измерений (G3>Gв3)
НС.Ненулевой расход через ВС3 ниже нижнего предела диапазона (0<G3<Gн3)
НС.Ненулевой расход через ВС3 ниже значения отсечки самохода (0<G3<Gотс3)
НС.Диагностика отрицательного значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч)
НС.Значение разности часовых масс (М1ч–М2ч) находится в пределах (-НМ)*М1ч <(М1ч–М2ч)< 0
НС.Значение разности часовых масс (М1ч–М2ч) находится в пределах 0<(М1ч–М2ч)< НМ*М1ч
НС.Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0)
НС.Некорректное задание температурного графика
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
НС.Текущее значение температуры по обратному трубопроводу выше чем значение температуры по графику
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ СПТ943.1
//-------------------------------------------
$115,8,84,СПТ943.1
ДС.Разряд батареи (напряжение батареи меньше 3,2В)
ДС.Перегрузка по цепям питания датчиков объема
ДС.Изменение сигнала на дискретном входе
ДС.Параметр tхв вне диапазона 0-176^С
ДС.Выход контролируемого параметра за границы диапазона УН...УВ
ДС.Выход контролируемого параметра за границы диапазона УН2…УВ2
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ДС.Отсутствует внешнее питание
ДС.Параметр P1 по вводу вне диапазона 0-1,1*ВП1
ДС.Параметр P2 по вводу вне диапазона 0-1,1*ВП2
ДС.Параметр t1 по вводу вне диапазона 0-176^C
ДС.Параметр t2 по вводу вне диапазона 0-176^C
ДС.Параметр t3 по вводу вне диапазона 0-176^C
ДС.Расход через ВС1 превышает значение верхней уставки (G1>Gв1)
ДС.Ненулевой расход через ВС1 меньше нижней уставки (0<G1<Gн1)
ДС.Расход через ВС2 превышает значение верхней уставки (G2>Gв2)
ДС.Ненулевой расход через ВС2 меньше нижней уставки (0<G2<Gн2)
ДС.Расход через ВС3 превышает значение верхней уставки (G3>Gв3)
ДС.Ненулевой расход через ВС3 меньше нижней уставки (0<G3<Gн3)
ДС.Отрицательное значение разности масс вне допустимого диапазона
ДС.Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0)
ДС.Значение разности часовых масс меньше нуля
ДС.Значение разности часовых масс в пределах допустимого расхождения
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
НС.Разряд батареи (напряжение батареи меньше 3,2В)
НС.Перегрузка по цепям питания датчиков объема
НС.Изменение сигнала на дискретном входе
НС.Параметр tхв вне диапазона 0-176^С
НС.Выход контролируемого параметра за границы диапазона УН...УВ
НС.Выход контролируемого параметра за границы диапазона УН2…УВ2
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
НС.Отсутствует внешнее питание
НС.Параметр P1 по вводу вне диапазона 0-1,1*ВП1
НС.Параметр P2 по вводу вне диапазона 0-1,1*ВП2
НС.Параметр t1 по вводу вне диапазона 0-176^C
НС.Параметр t2 по вводу вне диапазона 0-176^C
НС.Параметр t3 по вводу вне диапазона 0-176^C
НС.Расход через ВС1 превышает значение верхней уставки (G1>Gв1)
НС.Ненулевой расход через ВС1 меньше нижней уставки (0<G1<Gн1)
НС.Расход через ВС2 превышает значение верхней уставки (G2>Gв2)
НС.Ненулевой расход через ВС2 меньше нижней уставки (0<G2<Gн2)
НС.Расход через ВС3 превышает значение верхней уставки (G3>Gв3)
НС.Ненулевой расход через ВС3 меньше нижней уставки (0<G3<Gн3)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
НС.Значение разности температур (dt) ниже минимального нормированного значения
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ СПТ961.1_2M
//-------------------------------------------
$118,4,87,СПТ961.1_2M
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 1
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 2
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 3
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 4
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 5
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 6
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 7
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 8
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 9
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 10
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 11
Нештатная ситуация(ии) в трубопроводе 12
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Нештатная ситуация(ии) по потребителю 1
Нештатная ситуация(ии) по потребителю 2
Нештатная ситуация(ии) по потребителю 3
Нештатная ситуация(ии) по потребителю 4
Нештатная ситуация(ии) по потребителю 5
Нештатная ситуация(ии) по потребителю 6
Нештатная ситуация в системном канале
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Установлен двухпозиционный выходной сигнал
Установлен двухпозиционный входной сигнал
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ Взлет ТСРВ-043
//-------------------------------------------
$121,10,90,Взлет ТСРВ-043
Отсутствие (питания) ПР1
Отсутствие (питания) ПР2
Отсутствие (питания) ПР3
Отсутствие (питания) ПР4
Отсутствие (питания) ПР5
Отсутствие (питания) ПР6
Превышение частоты входа 1
Превышение частоты входа 2
Превышение частоты входа 3
Превышение частоты входа 4
Превышение частоты входа 5
Превышение частоты входа 6
Расход 1 выше метрологического максимума
Расход 2 выше метрологического максимума
Расход 3 выше метрологического максимума
Расход 4 выше метрологического максимума
Расход 5 выше метрологического максимума
Расход 6 выше метрологического максимума
Расход 1 ниже метрологического минимума
Расход 2 ниже метрологического минимума
Расход 3 ниже метрологического минимума
Расход 4 ниже метрологического минимума
Расход 5 ниже метрологического минимума
Расход 6 ниже метрологического минимума
Сбой измерений температуры 1
Сбой измерений температуры 2
Сбой измерений температуры 3
Сбой измерений температуры 4
Сбой измерений температуры 5
Температура 1 выше верхней уставки
Температура 2 выше верхней уставки
Температура 3 выше верхней уставки
Температура 4 выше верхней уставки
Температура 5 выше верхней уставки
Температура 1 ниже нижней уставки
Температура 2 ниже нижней уставки
Температура 3 ниже нижней уставки
Температура 4 ниже нижней уставки
Температура 5 ниже нижней уставки
Сбой измерений давления 1
Сбой измерений давления 2
Сбой измерений давления 3
Сбой измерений давления 4
Давление 1 выше верхней уставки
Давление 2 выше верхней уставки
Давление 3 выше верхней уставки
Давление 4 выше верхней уставки
Давление 1 ниже нижней уставки
Давление 2 ниже нижней уставки
Давление 3 ниже нижней уставки
Давление 4 ниже нижней уставки
Отсутствие внешнего питания
Активный уровень входа 5
Активный уровень входа 6
Останов накопления/отказ датчиков по ТС1
Останов накопления/отказ датчиков по ТС2
Останов накопления/отказ датчиков по ТС3
Останов накопления по суммарной ТС
Возникновение НС1 по ТС1
Возникновение НС2 по ТС1
Возникновение НС3 по ТС1
Возникновение НС4 по ТС1
Возникновение НС1 по ТС2
Возникновение НС2 по ТС2
Возникновение НС3 по ТС2
Возникновение НС4 по ТС2
Возникновение НС1 по ТС3
Возникновение НС2 по ТС3
Возникновение НС3 по ТС3
Возникновение НС4 по ТС3
Возникновение С1
Возникновение С2
Возникновение С3
Возникновение С4
Возникновение С5
Возникновение С6
Возникновение С7
Возникновение С8
Возникновение С9
Возникновение С10
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ СПТ944
//-------------------------------------------
$122,16,91,СПТ944
ДС.Разряд батареи (напряжение батареи меньше 3,2В)
ДС.Отсутствие напряжения на разъеме X1 тепловычислителя
ДС.Перегрузка по цепям питания датчиков рачхода
ДС.Изменение сигнала на порту D1 (разъем X4)
ДС.Изменение сигнала на порту D2 (разъем X6)
ДС.Изменение сигнала на порту D3 (разъем X5)
ДС.Изменение сигнала на порту D4 (разъем X7)
ДС.Датчик ТС1 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6)
ДС.Датчик ТС2 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6)
ДС.Датчик ТС3 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6)
ДС.Датчик ТС4 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6)
ДС.Датчик ТС5 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6)
ДС.Датчик ТС6 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6)
ДС.Датчик ПД1 вне диапазона 0…1,03ВП1
ДС.Датчик ПД2 вне диапазона 0…1,03ВП2
ДС.Датчик ПД3 вне диапазона 0…1,03ВП1
ДС.Датчик ПД4 вне диапазона 0…1,03ВП2
ДС.Датчик ПД5 вне диапазона 0…1,03ВП1
ДС.Датчик ПД6 вне диапазона 0…1,03ВП2
ДС.Расход через ВС1 выше верхнего предела Gв1
ДС.Расход через ВС1 ниже нижнего предела Gн1
ДС.Расход через ВС1 ниже отсечки самохода Gотс1
ДС.Расход через ВС2 выше верхнего предела Gв2
ДС.Расход через ВС2 ниже нижнего предела Gн2
ДС.Расход через ВС2 ниже отсечки самохода Gотс2
ДС.Расход через ВС3 выше верхнего предела Gв3
ДС.Расход через ВС3 ниже нижнего предела Gн3
ДС.Расход через ВС3 ниже отсечки самохода Gотс3
ДС.Расход через ВС4 выше верхнего предела Gв4
ДС.Расход через ВС4 ниже нижнего предела Gн4
ДС.Расход через ВС4 ниже отсечки самохода Gотс4
ДС.Расход через ВС5 выше верхнего предела Gв5
ДС.Расход через ВС5 ниже нижнего предела Gн5
ДС.Расход через ВС5 ниже отсечки самохода Gотс5
ДС.Расход через ВС6 выше верхнего предела Gв6
ДС.Расход через ВС6 ниже нижнего предела Gн6
ДС.Расход через ВС6 ниже отсечки самохода Gотс6
ДС.Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1…УВ1
ДС.Значение контролируемого параметра, определяемого КУ2 вне диапазона УН2…УВ2
ДС.Значение контролируемого параметра, определяемого КУ3 вне диапазона УН3…УВ3
ДС.Значение контролируемого параметра, определяемого КУ4 вне диапазона УН4…УВ4
ДС.Значение контролируемого параметра, определяемого КУ5 вне диапазона УН5…УВ5
ДС.Ошибка описания температурного графика
ДС.Ошибка связи с сервером
ДС.Используется альтернативная схема учета, назначенная параметром СА1
ДС.Используется альтернативная схема учета, назначенная параметром СА2
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ДС.ТВ1.Диагностика отрицательного значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч)
ДС.ТВ1.Значение разности часовых масс (М1ч–М2ч) находится в пределах (-НМ)*М1ч <(М1ч–М2ч)< 0
ДС.ТВ1.Значение разности часовых масс (М1ч–М2ч) находится в пределах 0<(М1ч–М2ч)< НМ*М1ч
ДС.ТВ1.Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0)
ДС.ТВ1.Разность температур ниже допустимого предела (dt<Уdt)
ДС.ТВ1.Температура теплоносителя в обратном трубопроводе выше рассчитанной по температурному графику
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
ДС.ТВ2.Диагностика отрицательного значения разно-сти часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч)
ДС.ТВ2.Значение разности часовых масс (М1ч–М2ч) находится в пределах (-НМ)*М1ч <(М1ч–М2ч)< 0
ДС.ТВ2.Значение разности часовых масс (М1ч–М2ч) находится в пределах 0<(М1ч–М2ч)< НМ*М1ч
ДС.ТВ2.Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0)
ДС.ТВ2.Разность температур ниже допустимого предела (dt<Уdt)
ДС.ТВ2.Температура теплоносителя в обратном трубопроводе выше рассчитанной по температурному графику
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
НС.Разряд батареи (напряжение батареи меньше 3,2В)
НС.Отсутствие напряжения на разъеме X1 тепловычислителя
НС.Перегрузка по цепям питания датчиков рачхода
НС.Изменение сигнала на порту D1 (разъем X4)
НС.Изменение сигнала на порту D2 (разъем X6)
НС.Изменение сигнала на порту D3 (разъем X5)
НС.Изменение сигнала на порту D4 (разъем X7)
НС.Датчик ТС1 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6)
НС.Датчик ТС2 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6)
НС.Датчик ТС3 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6)
НС.Датчик ТС4 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6)
НС.Датчик ТС5 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6)
НС.Датчик ТС6 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6)
НС.Датчик ПД1 вне диапазона 0…1,03ВП1
НС.Датчик ПД2 вне диапазона 0…1,03ВП2
НС.Датчик ПД3 вне диапазона 0…1,03ВП1
НС.Датчик ПД4 вне диапазона 0…1,03ВП2
НС.Датчик ПД5 вне диапазона 0…1,03ВП1
НС.Датчик ПД6 вне диапазона 0…1,03ВП2
НС.Расход через ВС1 выше верхнего предела Gв1
НС.Расход через ВС1 ниже нижнего предела Gн1
НС.Расход через ВС1 ниже отсечки самохода Gотс1
НС.Расход через ВС2 выше верхнего предела Gв2
НС.Расход через ВС2 ниже нижнего предела Gн2
НС.Расход через ВС2 ниже отсечки самохода Gотс2
НС.Расход через ВС3 выше верхнего предела Gв3
НС.Расход через ВС3 ниже нижнего предела Gн3
НС.Расход через ВС3 ниже отсечки самохода Gотс3
НС.Расход через ВС4 выше верхнего предела Gв4
НС.Расход через ВС4 ниже нижнего предела Gн4
НС.Расход через ВС4 ниже отсечки самохода Gотс4
НС.Расход через ВС5 выше верхнего предела Gв5
НС.Расход через ВС5 ниже нижнего предела Gн5
НС.Расход через ВС5 ниже отсечки самохода Gотс5
НС.Расход через ВС6 выше верхнего предела Gв6
НС.Расход через ВС6 ниже нижнего предела Gн6
НС.Расход через ВС6 ниже отсечки самохода Gотс6
НС.Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1…УВ1
НС.Значение контролируемого параметра, определяемого КУ2 вне диапазона УН2…УВ2
НС.Значение контролируемого параметра, определяемого КУ3 вне диапазона УН3…УВ3
НС.Значение контролируемого параметра, определяемого КУ4 вне диапазона УН4…УВ4
НС.Значение контролируемого параметра, определяемого КУ5 вне диапазона УН5…УВ5
НС.Ошибка описания температурного графика
НС.Ошибка связи с сервером
НС.Используется альтернативная схема учета, назначенная параметром СА1
НС.Используется альтернативная схема учета, назначенная параметром СА2
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
НС.ТВ1.Диагностика отрицательного значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч)
НС.ТВ1.Значение разности часовых масс (М1ч–М2ч) находится в пределах (-НМ)*М1ч <(М1ч–М2ч)< 0
НС.ТВ1.Значение разности часовых масс (М1ч–М2ч) находится в пределах 0<(М1ч–М2ч)< НМ*М1ч
НС.ТВ1.Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0)
НС.ТВ1.Разность температур ниже допустимого предела (dt<Уdt)
НС.ТВ1.Температура теплоносителя в обратном трубопроводе выше рассчитанной по температурному графику
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
НС.ТВ2.Диагностика отрицательного значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч)
НС.ТВ2.Значение разности часовых масс (М1ч–М2ч) находится в пределах (-НМ)*М1ч <(М1ч–М2ч)< 0
НС.ТВ2.Значение разности часовых масс (М1ч–М2ч) находится в пределах 0<(М1ч–М2ч)< НМ*М1ч
НС.ТВ2.Отрицательное значение часового количества теп-ловой энергии (Qч<0)
НС.ТВ2.Разность температур ниже допустимого предела (dt<Уdt)
НС.ТВ2.Температура теплоносителя в обратном трубопроводе выше рассчитанной по температурному графику
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
//___________________________________________
//НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ УРСВ-1ХХ Ц
//-------------------------------------------
$90,4,62,УРСВ-1ххЦ
НС 0: Нет УЗС в канале 1
НС 0: Нет УЗС в канале 2
НС 0: Ошибка оператора в канале 1
НС 0: Ошибка оператора в канале 2
НС 0: Превышение максимальной частоты
НС 0: Превышение максимального расхода
НС 0: Расход больше верхнего порога на универсальном выходе
НС 0: Расход меньше нижнего порога на универсальном выходе
НС 0: Расход больше верхней уставки
НС 0: Расход меньше нижней уставки
НС 0: Кратковременная потеря УЗС
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
НС 1: Нет УЗС в канале 1
НС 1: Нет УЗС в канале 2
НС 1: Ошибка оператора в канале 1
НС 1: Ошибка оператора в канале 2
НС 1: Превышение максимальной частоты
НС 1: Превышение максимального расхода
НС 1: Расход больше верхнего порога на универсальном выходе
НС 1: Расход меньше нижнего порога на универсальном выходе
НС 1: Расход больше верхней уставки
НС 1: Расход меньше нижней уставки
НС 1: Кратковременная потеря УЗС
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
Резервная строка таблицы нештатных ситуаций (не используется)
