Город	Место для ввода текста.	Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик	Место для ввода текста.
ИНН / КПП	Место для ввода текста.
Получатель	Место для ввода текста.
Почтовый адрес	Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
телефон, факс	Место для ввода текста.
Доставка	самовывоз	☐	Ж/Д	☐	АВИА	☐
Перевозчик	Место для ввода текста.
Пункт назначения	Место для ввода текста.
Предполагаемая дата оплаты	Место для ввода текста.

Заявка №	Место для ввода текста.
от «	г.

Дата готовности	г.

Уровнемер радарный ВЗЛЕТ РУ

исполнения РУ-Ex-222

Информация об измеряемой среде

Измеряемая среда:

Тип среды:	Жидкая	☐
Сыпучая	☐	Фракционность	Влажность

Диапазон температуры измеряемой среды, ˚С	мин.:	макс.:	Диапазон температуры окружающей среды в месте установки прибора, ˚С	мин.:	макс.:
Диэлектрическая проницаемость среды:

Информация о емкости

Материал емкости

Давление внутри емкости, МПа

Рабочие условия:

Бурление	☐	Парение	☐	Пена	☐	Пыль	☐

Наличие патрубка:	Нет	☐
Есть	☐	Диаметр, мм	Длина, мм	Материал
Ответный фланец	☐	Диаметр, мм	Стандарт фланца	_____	Материал

Габаритные размеры емкости
Высота, мм Ширина, мм Положение патрубка, мм Уровень среды Минимум, мм Максимум, мм

Открытый резервуар/канал	☐

Наличие в зоне действия радара мешалки, арматуры:	Нет	☐
Есть	☐	Приложите чертеж/эскиз, укажите скорость мешалки.

Комплект однотипных приборов:

Диапазон измерений, м	0-30м
исполнение РУ-Ex-	222
количество, шт.	Введите число

Агрессивостойкое исполнение	☐

Кабельные вводы:

Тип:	Под небронированный кабель	☐	Под бронированный кабель	☐	Под металлорукав	☐
Материал:	Никелированная латунь	☐	Нержавеющая сталь	☐

Примечание: кабель диаметром 6-12мм.

Кабельная продукция:

длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 50 м), м	длина кабеля связи (одна витая пара в экране), м
длина кабеля питания 2х2,5 мм2 (до 100 м), м	длина кабеля связи (три витые пары в экране)*, м

*- кабель для подключения по протоколу HART

Варианты типовых монтажных комплектов:

☐

Монтаж на емкость с существующим патрубком

4 3 2 1	Материал фланца: 09Г2С ☐ Нержавеющая сталь ☐ Диаметр: DN80 ☐ DN100 ☐ DN150 ☐
Поставка: [1] крепеж РУ-фланец; [2] монтажный фланец; [3] фторопластовая мембрана; [4] крепеж фланец-патрубок. Примечание: - Диаметр фланца выбирается исходя из диаметра установленного на емкости монтажного патрубка. - Диаметр DN80 не позволяет проводить компенсацию отклонения оси патрубка от вертикали с помощью шарового шарнира (см. Инструкцию по монтажу). - Материал крепежа аналогичен материалу фланца. - Толщина мембраны зависит от давления в емкости, указанного в предыдущем разделе

☐

Монтаж на емкость без патрубка

5 3 4 2 1	Материал: 09Г2С ☐ Нержавеющая сталь ☐ Диаметр: DN80 ☐ DN100 ☐ DN150 ☐
Поставка: [1] крепеж РУ-фланец; [2] монтажный фланец; [3] фторопластовая мембрана; [4] крепеж фланец-патрубок. [5] фланцованный патрубок, Примечание: - Материал монтажного фланца, патрубка и крепежа одинаков. - Диаметр DN80 не позволяет проводить компенсацию отклонения оси патрубка от вертикали с помощью шарового шарнира (см. Инструкцию по монтажу). - Толщина мембраны зависит от давления в емкости, указанного в предыдущем разделе

☐

Монтаж на емкость с испарениями и с возможным образованием конденсата

6 3 7 5 2 4 1	Материал: 09Г2С ☐ Нержавеющая сталь ☐ Диаметр: DN80 ☐ DN100 ☐ DN150 ☐ Дополнительный патрубок с крепежом [5]: Есть ☐
Поставка: [1] крепеж РУ-фланец; [2] монтажный фланец на патрубок под угловую мембрану; [3] угловая фторопластовая мембрана; [6] патрубок под угловую мембрану; [4] крепеж фланец-патрубок. [7] крепеж под патрубок с угловой мембраной. Опционально: [5] фланцованный патрубок; Патрубок с угловой мембраной нельзя устанавливать непосредственно на емкость. Опция выбирается если на емкости нет патрубка. Примечание: - В случае наличия на емкости монтажного патрубка, диаметр комплекта выбирается исходя из диаметра установленного патрубка. - Диаметр DN80 не позволяет проводить компенсацию отклонения оси патрубка от вертикали с помощью шарового шарнира (см. Инструкцию по монтажу). - Материал монтажного фланца, патрубков и крепежей одинаков. - Толщина мембраны зависит от давления в емкости, указанного в предыдущем разделе

Дополнительные устройства:

Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт.	Термочехол	☐

источник вторичного питания, шт.	24.24

АССВ-030 *	☐	АСДВ-020	☐	USB-RS-232/RS-485	☐	Взлет СП *	☐
адаптер сотовой связи	считыватель архивных данных	адаптер сигналов	программный комплекс

* – оформляется отдельной картой заказа;

Примечания:

Место для ввода текста.

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием/

Рекомендуется прикладывать чертеж емкости с предполагаемым местом установки уровнемера.

Лицо заполнившее карту	Место для ввода текста.
(ФИО, должность)	(подпись)

Тел.	Телефон	e-mail:	email