// Этот файл является частью программы настройки модемов.
// Не редактируйте этот файл вручную. Это может привести
// к сбоям в работе программы

//КодСвязиИнтерфейса;КодТипаИнтерфейса;КодМодема;Строка1;Строка2;Строка3;НеРекомендован

//Eline V1433VQE для ТСР4
$1;1;1;N0Y1&D0&K0\Q0\N1;;;

// Eline 56 E/R  (Rocwell) для ТСР4
$2;1;2;B0N0Y1&D0&K0&Q5;;;

// Eline 56 E/T для ТСР4
$3;1;3;N0&D0&U2&K0;S30=1*H0;;Воспринимает набор номера на параллельном аппарате как входящий вызов и препятствует набору.

//Motorola ModemSURFR для ТСР4
$4;1;4;B0N0Y1&D0&K0&Q5;;;Во время обмена данными не отключает от линии шлейф с параллельными телефонными аппаратами.

//USR Message для ТСР4
$5;1;5;&D0&H0&I0&R1;;;Во время обмена данными не отключает от линии шлейф с параллельными телефонными аппаратами.

// Eline 56 E/R (Rocwell) для Взлет АСП
$6;2;2;B0N0Y1&D0&K3&Q5;;;

// Eline 56 E/R (Smart) для ТСР4
$7;1;6;B0&D0&K0&Q5;;;

// Acorp M56EMSF для ТСР4
$8;1;7;B0&D0&K0&Q5;;;

// Acorp M56EMSF для Взлет АСП
$9;2;7;B0&D0&K3&Q5;;;

// Eline 56 E/R  (Rocwell) для ТСР6 (ModBus)
$10;3;2;B0N0Y1&D0&K0&Q0;;;

// Acorp M56EMSF для ТСР6 (ModBus)
$11;3;7;B0&D0&K0&Q0;;;

// Eline 56 E/R  (Rocwell) для MP400
$12;4;2;B0N0Y1&D0&K0&Q0;;;

// Acorp M56EMSF для MP400
$15;4;7;B0&D0&K0&Q0;;;

//Eline V1433VQE для АСП
$16;2;1;N0Y1&D0&K3\Q3;;;

//Siemens TC35 для АСП
$17;2;8;&D0;+cbst=0;+cnmi=2,1,0,0;Подключение осуществляется трехпроводным кабелем (TxD, RxD, SG). На стороне АСПВ-010 устанавливается перемычка CTS-RTS (контакты 7-8).

//Siemens TC35 для ТСР4
$18;1;8;&D0;+cbst=0;;Подключение осуществляется трехпроводным кабелем (TxD, RxD, SG). На стороне АСПВ-010 устанавливается перемычка CTS-RTS (контакты 7-8).

// Acorp M56EMSF-2 для ТСР4
$19;1;9;B0&D0&K0&Q5;;;

// Acorp M56EMSF-2 для ТСР6 (ModBus)
$20;3;9;B0&D0&K0&Q0;;;

// Acorp M56EMSF-2 для Взлет АСП
$21;2;9;B0&D0&K3&Q5;;;

//IDC-2814 для ТСР4
$22;1;10;&D0&R1\Q0;;;

//TC-35 для компьютера
$23;5;8;;;;

// Acorp M56EMSF-2 для для MP400
$24;4;9;B0&D0&K0&Q0;;;

// D-Link DFM-562E для ТСР4
$25;1;11;B0&D0&K0&Q5;;;

// D-Link DFM-562E для ТСР6 (ModBus)
$26;3;11;B0&D0&K0&Q0;;;

// D-Link DFM-562E для Взлет АСП
$27;2;11;B0&D0&K3&Q5;;;

// D-Link DFM-562E для для MP400
$28;4;11;B0&D0&K0&Q0;;;
